[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Kosztorys do projektu instalacji sanitarnych
pe=3
op=1
opn=1	1	2	1	0	0	1	8	1	7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	0	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
nb=Projekt budowy żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - instalacje sanitarne
ab=działki nr:  1480, 1225/11, 1225/12, 1225/13, 1225/14, 1226/8, 1226/9,
ni=Miasto Białystok
ai=ul. Słonimska 1; 15-950 Białystok
br=Sanitarna
dt=05.07.2017
kln=Kosztorys sporządzono na podstawie projektu budowlanego.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=6	1	0
op=0	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=65.2	1	0
op=0	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.7	1	0
op=0	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=pomocnicy monterów gr.II
id=072	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=elektronicy lub elektromonterzy gr.III
id=073	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=izolarze gr.II
id=092	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=izolarze gr.III
id=093	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=223	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II
id=322	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=monterzy gr.III
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=spawacze gr.IV
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.2
il=-0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=robocizna'
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=robocizna''
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.5
il=0

[ELEMENT 1]
na=Centralne ogrzewanie
wa=0
kn=0	0	0
id=175
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=centralne ogrzewanie
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=70
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-01	215	0300-01		1
na=Rurociągi do ogrzewania podłogowego o średnicy  16x2,0mm
uw=poz.zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6000	1	6000		

[POZYCJA]
id=609
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-01	215	0300-01		1
na=Rurociągi wielowarstwowe  z warstwą aluminiową o średnicy do 16x2,0mm
uw=poz.zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350		

[POZYCJA]
id=510
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-01	215	0300-01		1
na=Rurociągi wielowarstwowe  z warstwą aluminiową o średnicy 20x2,0mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[POZYCJA]
id=512
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-01	215	0300-01		1
na=Rurociągi wielowarstwowe  z warstwą aluminiową o średnicy 32x3,0mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[POZYCJA]
id=513
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-01	215	0300-01		1
na=Rurociągi wielowarstwowe  z warstwą aluminiową o średnicy 40x3,5mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[POZYCJA]
id=514
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-01	215	0300-01		1
na=Rurociągi wielowarstwowe  z warstwą aluminiową o średnicy 50x4,0mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[POZYCJA]
id=515
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-01	215	0300-01		1
na=Rurociągi wielowarstwowe  z warstwą aluminiową o średnicy 63x4,5mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=111
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0401-02	2-15	0401-02		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu przewodowych wg PN-74/H-74209 o średnicy nominalnej 25mm
uw=poz.zast
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=516
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0401-02	2-15	0401-02		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu przewodowych wg PN-74/H-74209 o średnicy nominalnej 50mm
uw=poz.zast
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=104
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0105-08	AT-13	0105-08		1
na=Wykucie otworów w ścianach
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		0
na=płukanie instalacji c.o.
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=33
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=33
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0105-08	AT-13	0105-08		1
na=Wykucie bruzd o szer do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[POZYCJA]
id=29
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Głowice termostatyczne cieczowe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=33
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-05	2-15	0415-05		1
na=Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=386
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
na=odwodnienie dn15
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.I 1984,1987,biuletyny do 9 1996	KNR	7-22 1605-01	7-22	1605-01		1
na=Zestaw przyłączeniowy do grzejników płytowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=33
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
na=Regulator różnicy cisnień na rozdzielaczu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=610
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
na=Rozdzielacze zasilający+powrotny do ogrzewania podłogowego z zestawem pompowym1310- 2 odejścia
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=611
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
na=Rozdzielacze zasilający+powrotny do ogrzewania podłogowego z zestawem pompowym1310- 3 odejścia
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=612
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
na=Rozdzielacze zasilający+powrotny do ogrzewania podłogowego z zestawem pompowym1310- 8 odejść
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=613
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
na=Rozdzielacze zasilający+powrotny do ogrzewania podłogowego z zestawem pompowym1310- 9 odejść
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=518
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
na=Zawory regulacyjne pod rozdzielaczami (regulator przepływu)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik płytowy z podłaczeniem dolnym jednopłytowy V11-30 0,4
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=615
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik płytowy z podłaczeniem dolnym jednopłytowy V11-30 0,5
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=616
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik płytowy z podłaczeniem dolnym jednopłytowy V11-30 0,8
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=520
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik płytowy z podłaczeniem dolnym jednopłytowy V11-60 0,5
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=521
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik płytowy z podłaczeniem dolnym jednopłytowy V11-60 0,6
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=522
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik płytowy z podłaczeniem dolnym jednopłytowy V11-60 0,7
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=523
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik płytowy z podłaczeniem dolnym jednopłytowy V11-60 0,8
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=524
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik płytowy z podłaczeniem dolnym jednopłytowy V11-60 0,9
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=525
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik płytowy z podłaczeniem dolnym jednopłytowy V11-60 1,1
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=526
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik  z podłaczeniem dolnym dwupłytowy V22-30 0,5
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=617
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik  z podłaczeniem dolnym dwupłytowy V22-30 0,6
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=527
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik  z podłaczeniem dolnym dwupłytowy V22-60 0,4
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=529
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik  z podłaczeniem dolnym dwupłytowy V22-60 0,6
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=532
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik  z podłaczeniem dolnym dwupłytowy V22-60 0,9
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=618
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik  z podłaczeniem dolnym dwupłytowy V22-60 1,0
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=533
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik  z podłaczeniem dolnym dwupłytowy V22-60 1,6
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=534
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
na=grzejnik  z podłaczeniem dolnym dwupłytowy V22-90 0,8
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=142
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[POZYCJA]
id=389
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400		

[POZYCJA]
id=552
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220		

[POZYCJA]
id=553
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-05	0-34	0101-05		1
na=Izolacja rurociągów śr.54-76 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[POZYCJA]
id=620
pd=						0
na=napełnienie zładu instalacji co
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=639
pd=						0
na=podłaczenie instalacji co do wezła cieplnego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=705
pd=						0
na=montaż kolan i przejść szczelnych instalacji co do budynku wraz z robocizną
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 2]
na=ciepło technologiczne
wa=0
kn=0	0	0
id=143
nu=1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=393
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0401-02	2-15	0401-02		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych o śr. do dn40
uw=poz.zast
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=394
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0524-02	2-15	0524-02		1
na=Zawory trójdrogowe dn32 z siłownikiem elektrycznym
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=397
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-05	2-15	0415-05		1
na=Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=398
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
na=odwodnienie dn15
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=149
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0105-08	AT-13	0105-08		1
na=Wykucie otworów w ścianach
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=152
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0105-08	AT-13	0105-08		1
na=Wykucie bruzd o szer do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[POZYCJA]
id=150
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		0
na=płukanie instalacji c.o.
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=399
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[POZYCJA]
id=174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0508-01	2-15	0508-01		1
na=pompa obiegowa dn25
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=707
pd=						0
na=podłaczenie instalacji ct do wezła cieplnego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=Woda zimna, ciepła, cyrkulacja i kanalizacja
wa=0
kn=0	0	0
id=182
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=KANALIZACJA SANITARNA, TECHNOLOGICZNA I DESZCZOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=176
nu=2.1
wn=			

[ELEMENT 3]
na=roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=501
nu=2.1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=476
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-01	2-01	0215-01		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=450
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450		

[POZYCJA]
id=177
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III  z wymianą 25% gruntu (80m3)1310- podsypka 50m31310-zasypka 75m31310- obsypka 195m3
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=320
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320		

[ELEMENT 3]
na=sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=632
nu=2.1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=504
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0228-04	2-15	0228-04		0
na=Rurociągi PCV - U LITE o śr. 200mm w gotowych wykopach
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=465
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe  PVC315
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[ELEMENT 3]
na=deszczowa
wa=0
kn=0	0	0
id=633
nu=2.1.3
wn=			

[POZYCJA]
id=638
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-01	2-18	0517-01		1
na=wpusty drogowe z osadnikiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=637
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0228-04	2-15	0228-04		0
na=Rurociągi PCV - U LITE o śr. 200mm w gotowych wykopach
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=554
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
na=zbiornik retencyjno-rozsączajacy o pojemności 41m3 wykonany ze skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,6m przystosowanych do łatwego czyszczenia i płukania
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=555
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe z osadnikiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=3
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[POZYCJA]
id=636
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II -
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 3]
na=technologiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=634
nu=2.1.4
wn=			

[POZYCJA]
id=635
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0228-04	2-15	0228-04		0
na=Rurociągi PCV - U LITE o śr. 200mm w gotowych wykopach
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=556
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II -
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=557
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
na=separator tłuszczu z osadnikiem
uw=poz.zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 3]
na=kanalizacja wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=505
nu=2.1.5
wn=			

[POZYCJA]
id=502
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-01	2-01	0215-01		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=800
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800		

[POZYCJA]
id=503
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-04	2-01	0320-04		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=600
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=463
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-01	2-15	0228-01		1
na=Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków - kanalizacja sanitarna
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=559
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0228-04	2-15	0228-04		0
na=Rurociągi PCV o śr. 160 mm w gotowych wykopach - kanalizacja sanitarna
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=558
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-01	2-15	0228-01		1
na=Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków - kanalizacja technologiczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=560
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0228-04	2-15	0228-04		0
na=Rurociągi PCV o śr. 160 mm w gotowych wykopach - kanalizacja technologiczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=561
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-05	2-15	0228-05		1
na=Rurociągi z PCW o śr. 200 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków - kanalizacja deszczowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=562
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0228-04	2-15	0228-04		0
na=Rurociągi PCV o śr. 160 mm w gotowych wykopach - kanalizacja deszczowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=563
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0203-01	2-15	0203-01		1
na=Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm na ścianach budynków mieszkalnych - w kotłowni
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		0
na=Montaż wpustów podłogowych żeliwnych o śr. 50mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=640
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		0
na=Montaż wpustów podłogowych żeliwnych o śr. 50mm - kratka w węźle
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=641
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
na=Studnia schładzająca betonowa dn1000 H=0,8m - w węźle
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=568
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		0
na=montaż odwodnień liniowych z rusztem nierdzewnym (kuchennych) dł. 2,2m
uw=poz.zast
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=431
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=432
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=189
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0208-02	2-15	0208-02		0
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm (umywalka,pralka)
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=19
jm=podejść	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=190
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		0
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		0
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=192
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0209-06	2-15	0209-06		0
na=Montaż rur wywiewnych PCW o śr. 110 mm
uw=poz.zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=564
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0209-06	2-15	0209-06		0
na=Montaż automatycznych napowietrzaczy
uw=poz.zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		0
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=194
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		0
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych (pod baterie stojące)
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=565
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		0
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych dziecięcych (pod baterie stojące)
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=566
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		0
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych  (pod baterie stojące) - dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=195
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		0
na=Montaż zlewozmywaków stalowych z blachy nierdzewnej pod baterie stojące - w kuchni
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=196
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0223-02	2-15	0223-02		1
na=Montaż  natrysków z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=198
pd=						0
na=stelaż do misek ustępowych w WC niepełnosprawnych (płyki 8cm)
uw=poz.zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=571
pd=						0
na=stelaż do misek ustępowych w WC dzieci (niskie)
uw=poz.zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[POZYCJA]
id=572
pd=						0
na=stelaż do misek ustępowych w WC dorosłych
uw=poz.zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[POZYCJA]
id=569
pd=						0
na=ustęp - wc pojedyńcze na stelażu - niepełnosprawnych
uw=poz.zast
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=573
pd=						0
na=ustęp - wc pojedyńcze na stelażu - dziecięce
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[POZYCJA]
id=574
pd=						0
na=ustęp - wc pojedyńcze na stelażu - dorosłe
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[POZYCJA]
id=434
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Zawory czerpalne dn15
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=436
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych - odprowadzenie skroplin
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[POZYCJA]
id=575
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0214-01	2-15	0214-01		1
na=Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych - piony
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[POZYCJA]
id=576
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
na=wpusty dachowe podgrzewane
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPŁEJ I CYRKULACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=202
nu=2.2
wn=			

[POZYCJA]
id=205
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0129-05	0-13	0129-05		1
na=Rurociągi wielowarstwowe z wkładką aluminiową o śr. zewn. do 50 mm - średnice zgodnie z projektem wykonawczym
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400		

[POZYCJA]
id=458
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0108-03	0-31	0108-03		1
na=Wykonanie podejścia obustronnego do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągu o śr. 40 mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=578
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0108-02	0-31	0108-02		1
na=Wykonanie podejścia obustronnego do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągu o śr. 20 mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=459
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0110-02	0-31	0110-02		1
na=Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=579
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0110-02	0-31	0110-02		1
na=Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 40mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=375
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0113-04	2-15	0113-04		1
na=zawór antyskażeniowy typu EA  1 1/2"
uw=pozycja zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=580
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0113-04	2-15	0113-04		1
na=zawór antyskażeniowy typu EA  1/2"
uw=pozycja zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=461
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0113-03	2-15	0113-03		1
na=zawory cyrkulacyjne z odwodnieniem
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=462
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0107-01	2-15	0107-01		0
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych o śr.nominalnej 15 mm (umywalka, wanna, zlewozmywak, pralka)
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=45
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0107-06	2-15	0107-06		0
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=210
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		0
na=Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		0
na=Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. do50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=214
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		0
na=Baterie umywalkowe stojace przdszkolne uruchamiane przez poruszenie w dowolnym kierunku
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=581
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		0
na=Baterie umywalkowe stojace niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=582
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		0
na=Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=216
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		0
na=Baterie zmywakowe stojace
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=215
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0115-04	2-15	0115-04		0
na=Baterie natryskowe podtynkowe wciskowe z czasowym wypływem
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=217
pd=						0
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[POZYCJA]
id=218
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		0
na=Zawory czerpalne  i spustowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=219
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0110-04	2-15	0110-04		1
na=Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=229
pd=ORGBUD wyd.II 1985	KNR	2-15 0415-05	2-15	0415-05		0
na=Zawór odpowietrzający  o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=236
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-65 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400		

[POZYCJA]
id=645
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0117-03	2-15	0117-03		1
na=Zestawy mieszaczowe do łazienek
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=706
pd=						0
na=podłaczenie instalacji cwu i cyrkulacji do wezła cieplnego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 2]
na=instalacja ppoż
wa=0
kn=0	0	0
id=584
nu=2.3
wn=			

[POZYCJA]
id=583
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0105-04	2-15	0105-04		1
na=Rurociągi o śr.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpożarow.
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=585
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-16	0-34	0101-16		1
na=Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92		

[POZYCJA]
id=586
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0120-02	2-15	0120-02		1
na=Szafki hydrantowe wnękowe z wężem półsztywnym 20m
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=587
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0116-02	2-15	0116-02		1
na=Zawór hydrantowy o śr.nom. 25mm montowany we wnęce
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=588
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0113-05	2-15	0113-05		1
na=Zawór pierwszeństwa bez wspomagania zewnętrznego dn40
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Wentylacja i klimatyzacja
wa=0
kn=0	0	0
id=254
nu=3
wn=			

[ELEMENT 2]
na=wentylacja
wa=0
kn=0	0	0
id=248
nu=3.1
wn=			

[POZYCJA]
id=249
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-05	2-17	0123-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 630 mm - udzial kształtek do 55 % - zgodnie ze specyfikacja elementów instalacji
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=145
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=269
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-05	2-17	0155-05		1
na=Tłumiki akustyczne  o śr.do 500 mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=401
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0147-02	2-17	0147-02		1
na=Czerpnie  ścienne kołowe typ B i C o śr.do 500 mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=402
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-02	2-17	0144-02		1
na=Wyrzutnia dachowa do przewodów o śr.do 315 mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=279
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0201-01	2-17	0201-01		1
na=Centrala wentylacyjna nawiewna o wydajności 4000 m3/h, rotacyjnym  odzysku ciepła o wydajności 65%, nagrzewnicy wodnej 30kW
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=284
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
na=kratki nawiewne i wywiewne do montażu na kanałach okrągłych wyposazone w przepustnice regulacyjne
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=599
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
na=anemostaty wywiewne dn 125 sufitowe z klapą zwrotną
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=285
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
na=nawiewniki wirowe ze skrzynkami rozprężnymi - w kuchni
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=600
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-01	2-17	0156-01		1
na=Nawietrzaki okienne podciśnieniowe zamykane ręcznie
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=70
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=294
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0141-06	2-17	0141-06		1
na=Okap wyspowy nawiewno-wywiewny  z wyposażeniem
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=593
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0141-06	2-17	0141-06		1
na=Okap na piec konwencyjno parowy
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=299
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0135-04	2-17	0135-04		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[POZYCJA]
id=315
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0202-05	2-17	0202-05		1
na=Wentylator dachowy wywiewny 3500m3/h z pionowym wyrzutem
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=594
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0202-05	2-17	0202-05		1
na=Wentylator kanałowy osiowy 2000m2/h
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=595
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0202-05	2-17	0202-05		1
na=Wentylator kanałowy łazienkowy 300m3/h
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=403
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0202-05	2-17	0202-05		1
na=Wentylator łazienkowy uruchamiany ze światłem
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[POZYCJA]
id=598
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0202-05	2-17	0202-05		1
na=nasada wentylacyjna wspomagana elektrycznie o wydajności 100 m3/h z regulatorem obrotów
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=597
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0202-05	2-17	0202-05		1
na=nasada wentylacyjna wspomagana elektrycznie o wydajności 375m3/h z regulatorem obrotów
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[POZYCJA]
id=405
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0101-02	2-16	0101-02		1
na=izolacja z wełny mineralnej w otulinie aluminiowej gr. śr.50mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=602
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0101-02	2-16	0101-02		1
na=izolacja z wełny mineralnej w otulinie aluminiowej gr. śr.25mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=145
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=643
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0101-02	2-16	0101-02		1
na=izolacja kanałów na dachu z wełny mineralnej w płaszczu stalowymj gr. 200mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=klimatyzacja
wa=0
kn=0	0	0
id=255
nu=3.2
wn=			

[POZYCJA]
id=256
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0402-01	2-15	0402-01		1
na=przewód gazowy do freonu dn 9,52 / 6,25
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=289
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0141-06	2-17	0141-06		1
na=jednostka klimatyzacyjna SPLIT o mocy chłodniczej 2,0kW (jedn, zewnętrzna) wraz z montażem i uruchomieniem
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=604
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0141-06	2-17	0141-06		1
na=jednostka klimatyzacyjna MultiSPLIT o mocy chłodnniczej 2*3,5kW/9,0kW
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=619
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0141-06	2-17	0141-06		1
na=jednostka klimatyzacyjna SPLIT o mocy chłodnniczej 8,0kW
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=642
pd=						0
na=próba szczelności i napełnienie instalacji czynnikiem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=Gaz
wa=0
kn=0	0	0
id=330
nu=4
wn=			

[ELEMENT 2]
na=instalacja zewnetrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=331
nu=4.1
wn=			

[POZYCJA]
id=477
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-01	2-01	0215-01		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65		

[POZYCJA]
id=481
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[POZYCJA]
id=482
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-08	2-28	0501-08		1
na=Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	20*0,3		

[POZYCJA]
id=478
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-04	2-01	0320-04		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=140
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=484
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=320
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0101-01	2-19	0101-01		1
na=rurociąg gazowy PE 40x3,7 SDR11
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=479
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0101-01	2-19	0101-01		1
na=Rura stalowa dn32
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=480
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0101-01	2-19	0101-01		1
na=Rura stalowa dn50 - rura ochronna
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=486
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0205-01	2-19	0205-01		1
na=zawór główny z głowicą samozamykającą dn32
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=323
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-01	2-19	0134-01		1
na=Oznakowanie trasy gazociągu na murze
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=589
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0514-02	2-25	0514-02		1
na=szafka gazowa w linii ogrodzenia
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=644
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=1.2
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2		

[ELEMENT 2]
na=instalacja wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=466
nu=4.2
wn=			

[POZYCJA]
id=591
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0303-06	2-15	0303-06		1
na=Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 100 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - bufor
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=467
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
na=Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=590
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
na=Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 25mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=492
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
na=Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=499
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0514-01	2-25	0514-01		1
na=Szafka gazowa naścienna
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=468
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0305-02	2-15	0305-02		1
na=Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=494
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0119-01	2-19	0119-01		1
na=Rury ochronne o śr.nom.32mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=493
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0119-01	2-19	0119-01		1
na=Rury ochronne o śr.nom.40 mm
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=470
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=471
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-03	2-15	0310-03		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=473
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0105-08	AT-13	0105-08		1
na=Wykucie otworów w ścianach
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=474
pd=Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	13-26 0406-05	13-26	0406-05		1
na=Ręczne malowanie gruntem przeciwrdzewnym (dwukrotne)
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[POZYCJA]
id=497
pd=Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	13-26 0406-05	13-26	0406-05		1
na=Ręczne malowanie rur stalowych farbą olejną koloru żółtego
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[POZYCJA]
id=475
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-16 0107-07	13-16	0107-07		1
na=Ręczne czyszczenie szczotkami rurociągów i armatur o śr.do 57 mm do III st.czyst. przy wyjściowym stanie powierzchni B
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[POZYCJA]
id=496
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=0.15
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0,15		

[POZYCJA]
id=339
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
na=Instalacja detekcji gazu:1310- głowica samozamykająca dn321310- moduł alarmowy 1310- detektor gazu
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=przyłącza
wa=0
kn=0	0	0
id=672
nu=5
wn=			

[ELEMENT 2]
na=wodociągowe
wa=0
kn=0	0	0
id=673
nu=5.1
wn=			

[POZYCJA]
id=647
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-01	2-01	0215-01		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=129
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=129	1	43*1,5*2,0		

[POZYCJA]
id=652
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podsypka i nadsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=38.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38.7	1	2*1,5*0.3*43		

[POZYCJA]
id=653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=86.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=86.2	1	129-25,8-17		

[POZYCJA]
id=654
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-03	1	0408-03		1
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=86.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=86.2	1	86,2		

[POZYCJA]
id=655
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=450
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	45*5*2		

[POZYCJA]
id=656
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[POZYCJA]
id=657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1702-03	4	1702-03		1
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 150 mm - odgałęzienie siodłowe z obejma dolnądn160/90
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=658
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1708-02	4	1708-02		1
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 80 mm (nakłady na 1 m przyłącza)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[POZYCJA]
id=660
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1110-01	4	1110-01		1
na=Montaz zasuwy do przyłączy domowych  fi 80mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=664
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0110-02	0-31	0110-02		1
na=Konsola wodomierzowa z wodomierzem sprzężonym dn50/dn20, zaworami odcinającymi, zaworem antyskazeniowym EA dn50
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=665
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1408-01	4	1408-01		1
na=Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5		

[POZYCJA]
id=666
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności przyłączy wodociągowych z rur typu PE o śr. do 110 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów przyłączy wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie przyłączy wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=669
pd=						0
na=Koszt inwentaryzacji powykonawczej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[ELEMENT 2]
na=kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=674
nu=5.2
wn=			

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-01	2-01	0215-01		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=48.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48.3	1	14*1,5*2,3		

[POZYCJA]
id=676
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podsypka i nadsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=12.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	2*1.5*0.3*14		

[POZYCJA]
id=677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=31.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=31.7	1	48.3-12.6-4		

[POZYCJA]
id=678
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-03	1	0408-03		1
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=31.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=31.7	1	31,7		

[POZYCJA]
id=679
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	14*2*3,0		

[POZYCJA]
id=682
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1710-02	4	1710-02		1
na=Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC dn200
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[POZYCJA]
id=687
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02	4	1610-02		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=690
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1710-02	4	1710-02		1
na=Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC-U lite o śr. 200 mm - wcinka do kolektora
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=689
pd=						0
na=Koszt inwentaryzacji powykonawczej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[ELEMENT 2]
na=kanalizacja deszczowa
wa=0
kn=0	0	0
id=691
nu=5.3
wn=			

[POZYCJA]
id=692
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-01	2-01	0215-01		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=62.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62.1	1	18*1.5*2.3		

[POZYCJA]
id=693
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podsypka i nadsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=16.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16.2	1	2*1.5*0.3*18		

[POZYCJA]
id=694
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=41.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41.9	1	62.1-16.2-4		

[POZYCJA]
id=695
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-03	1	0408-03		1
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=41.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41.9	1	41,9		

[POZYCJA]
id=696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=108
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	18*2*3.0		

[POZYCJA]
id=697
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1710-02	4	1710-02		1
na=Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC dn200
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[POZYCJA]
id=701
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0617-02	2-01	0617-02		1
na=Regulator przepływu przepływ max. 2 l/s, spietrzenie 1,0m, dn200
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=702
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0617-02	2-01	0617-02		1
na=Zasuwa burzowa dn200
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=698
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02	4	1610-02		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=699
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1710-02	4	1710-02		1
na=Przyłącze z rur  o śr. 200 mm - wcinka do kolektora
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=700
pd=						0
na=Koszt inwentaryzacji powykonawczej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

