[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=Budowa Dojście od strony zaplecza technologicznego13101310
pe=0
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	6.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	6	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. w Ostrołęce
afn=ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka
nb=BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ab=DZIAŁKA NR 1480, 1225/11, 1225/12, 1225/13, 1225/14, 1226/8, 1226/9
ni=MIASTO BIAŁYSTOK
ai=ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
br=Dojście od strony zaplecza technologicznego
dt=12.12.2017	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	0
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1044]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1061]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1043]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 491]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 969]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1028]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1087]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1115]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1055]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1069]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 471]
ty=R
na=fsfdsffer	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 117]
ty=R
na=kopacz kat. 5	0
id=z08	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1070]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1093]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1037]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 451]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 450]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 535]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.63	1500361003
cw=13.63	PLN
il=0

[RMS ZEST 286]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 440]
ty=R
na=robocizna	0
id=k	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 470]
ty=R
na=robocizna 1	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 472]
ty=R
na=robocizna ogrodzenie 1	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 1074]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=11
cw=11	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 376]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=005	3
jm=r-g	149
ce=11.42
cw=11.42	PLN
il=0

[RMS ZEST 954]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 955]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1025]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1077]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1079]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1080]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 970]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1029]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1039]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1057]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1063]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1088]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1116]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1045]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1056]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1062]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1071]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1094]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=Roboty inżynieryjne (PL)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.3
cw=13.3	PLN
il=0

[RMS ZEST 149]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1038]
ty=R
na=szklarze gr.II	0
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 395]
ty=R
na=torowi gr.II	0
id=582	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=1899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=11.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.02.02.12 

[PRZEDMIAR]
wo=11.92	1	11,92						

[POZYCJA]
id=1970
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-02	1	0113-02		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm do łącznej grubości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=11.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3	
nsn=D-01.02.02.12 

[PRZEDMIAR]
wo=11.92	1	11,92						

[POZYCJA]
id=2162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=11.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=11.92	1	11,92						

[POZYCJA]
id=2196
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0112-03	6	0112-03		1
mpn=_1211
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=11.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=11.92	1	11,92						

[POZYCJA]
id=2433
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0112-06	6	0112-06		1
mpn=_1211
na=Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=11.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.92	1	11,92						

[POZYCJA]
id=2204
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0106-04	6	0106-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=11.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=11.92	1	11,92						

[POZYCJA]
id=2445
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0105-01	6	0105-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=11.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.92	1	11,92						

[POZYCJA]
id=2312
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-02	0-11	0317-02		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=11.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.03.05.27

[PRZEDMIAR]
wo=11.92	1	11,92						

[POZYCJA]
id=2056
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-02	6	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=15.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.1	1	13,30+0,90+0,90						

[SUMA KONTROLNA]
3a5acc5f7f40ddceca67ce8055b12eab