[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
nan=Budowa dróg dojazdowych A-B i C-D, parkingów oraz chodników.13101310
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	6.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	6	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. w Ostrołęce
afn=ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka
nb=BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ab=DZIAŁKA NR 1480, 1225/11, 1225/12, 1225/13, 1225/14, 1226/8, 1226/9
ni=MIASTO BIAŁYSTOK
ai=ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
br=Branża DROGOWA
dt=26.06.2017	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	0
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1044]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1061]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1043]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 491]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 969]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1028]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1087]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1115]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1055]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1069]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 471]
ty=R
na=fsfdsffer	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 117]
ty=R
na=kopacz kat. 5	0
id=z08	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1070]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1093]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1037]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 451]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 450]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 535]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.63	1500361003
cw=13.63	PLN
il=0

[RMS ZEST 286]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 440]
ty=R
na=robocizna	0
id=k	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 470]
ty=R
na=robocizna 1	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 472]
ty=R
na=robocizna ogrodzenie 1	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 1074]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=11
cw=11	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 376]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=005	3
jm=r-g	149
ce=11.42
cw=11.42	PLN
il=0

[RMS ZEST 954]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 955]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1025]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1077]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1079]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1080]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 970]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1029]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1039]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1057]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1063]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1088]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1116]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1045]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1056]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1062]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1071]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1094]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=Roboty inżynieryjne (PL)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.3
cw=13.3	PLN
il=0

[RMS ZEST 149]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1038]
ty=R
na=szklarze gr.II	0
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 395]
ty=R
na=torowi gr.II	0
id=582	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
wa=0
kn=0	0	0
id=207
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=208
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.09
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.09	1	0.09						

[ELEMENT 2]
na=D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1897
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1000.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.02.02.12 

[PRZEDMIAR]
wo=876.67	1	<zgodnie ztabelą humusu>(120+143)/0.3						
wo=124	1	<chodniki od frontu budynku>124						

[POZYCJA]
id=1970
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-02	1	0113-02		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm do łącznej grubości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1000.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3	
nsn=D-01.02.02.12 

[PRZEDMIAR]
wo=1000.67	1	1000,67						

[POZYCJA]
id=1900
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0219-02	1	0219-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład z transportem do 20 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=300.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.02.02.12 

[PRZEDMIAR]
wo=263	1	<zgodnie ztabelą humusu>(120+143)						
wo=37.2	1	<chodniki od frontu budynku>124*0.3						

[ELEMENT 1]
na=D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=114
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=D-02.01.01 Wykonanie wykopów
wa=0
kn=0	0	0
id=165
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1222
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-07	1	0202-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=250
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=229	1	<zgodnie z tabelą robót ziemnych>(39+190)						
wo=21	1	<wykop pod dół odwadnijący>3,5*6,0						

[ELEMENT 2]
na=D-02.03.01 Wykonanie nasypów 
wa=0
kn=0	0	0
id=1703
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=2140
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0407-01	1	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=59.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-02.03.01.13

[PRZEDMIAR]
wo=38.18	1	<zgodnie z tabelą robót ziemnych>(30+8.18)						
wo=21	1	<zasypanie dołu odwadnijącego kruszywem frakcji 16-32mm>3.5*6.0						

[POZYCJA]
id=2315
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.II 2010	KNR	9-07 0104-01	9-07	0104-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy separacyjno - wzmacniającej z geotkaniny1310/ułożenie geotkaniny w dole odwadnijącym/
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	9,0*6,0+2,0*2,0*2						

[POZYCJA]
id=2237
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0409-05	1	0409-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=38.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=38.18	1	38.18						

[ELEMENT 1]
na=D-04.00.00 PODBUDOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=97
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=D-04.01.01 Koryto wraz  z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
wa=0
kn=0	0	0
id=110
nu=3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=2162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=898.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=475	1	<koryto pod proj.  nawierzchnie z kostki bet. gr 8 cm>475						
wo=175	1	<koryto pod proj. miejsca postojowe z płyt ażurowych>175						
wo=230	1	<koryto pod proj. chodniki>230						
wo=18.6	1	<koryto pod proj. powierzchnia pod kraweżnikami>62*0.3						

[ELEMENT 2]
na=D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
wa=0
kn=0	0	0
id=2187
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=2196
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0112-05	6	0112-05		1
mpn=_1211
na=Warstwa zasadnicza podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=230
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	<proj. chodniki>230						

[POZYCJA]
id=2309
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0112-02	6	0112-02		1
mpn=_1211
na=Warstwa zasadnicza podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości po zagęszczeniu 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=650
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=475	1	<proj.  nawierzchnie z kostki bet. gr 8 cm>475						
wo=175	1	<proj. miejsca postojowe z płyt ażurowych>175						

[ELEMENT 2]
na=D-04.05.01a. Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
wa=0
kn=0	0	0
id=2203
nu=3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=2204
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0111-02	6	0111-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw związanego cementem  C 1.5 -2.0, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=405
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	<proj. chodniki>230						
wo=175	1	<proj. miejsca postojowe z płyt ażurowych>175						

[POZYCJA]
id=2310
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0111-01	6	0111-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw związanego cementem  C 3/4, warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=511
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=475	1	<proj.  nawierzchnie z kostki bet. gr 8 cm>475						
wo=36	1	<powierzchnia pod kraweżnikami>120*0.3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=2.5		2,5
ws=2.5		2,5

[ELEMENT 1]
na=D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
wa=0
kn=0	0	0
id=2112
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=D-05.03.03a Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych
wa=0
kn=0	0	0
id=2119
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=2205
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0407-03	2-25	0407-03		1
mpn=1211
na=Nawierzchnie z płyt ażurowych 40x60x10cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=175
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.03.05.27

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	<proj. miejsca postojowe z płyt ażurowych>175						

[ELEMENT 2]
na=D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
wa=0
kn=0	0	0
id=2311
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=2312
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-02	0-11	0317-02		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=475
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.03.05.27

[PRZEDMIAR]
wo=475	1	<proj.  nawierzchnie z kostki bet. gr 8 cm>475						

[ELEMENT 1]
na=D-08.00.00  ELEMENTY ULIC
wa=0
kn=0	0	0
id=2045
nu=5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=D-08.01.01b Ustwaienie krawężników betonowych
wa=0
kn=0	0	0
id=2046
nu=5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=2137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-08.01.01.11

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	<kraweżnik 15x30>165						

[POZYCJA]
id=2048
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	<krawężnik obniżony 15x22cm>22						

[ELEMENT 2]
na=D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
wa=0
kn=0	0	0
id=2208
nu=5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=2210
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-01	6	0502-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=230
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.03.05.27

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	<proj. chodniki>230						

[ELEMENT 2]
na=D-08.03.01 Obrzeża betonowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2054
nu=5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=2056
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-02	6	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=2314
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-05	6	0404-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[SUMA KONTROLNA]
a975158e7d3fba 71af8b47336a24f43