[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
pe=0
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	17	8	0	7.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 10do projektu zewn. inst. elektr. 10zasilającej węzeł cieplny w proj. bud. żłobka	P R Z E D M I A R   R O B Ó T 10do projektu zewn. inst. elektr. 10zasilającej węzeł cieplny w proj. bud. żłobka
nfn=KSPROJEKT Krzysztof Stasiuk
afn=ul. Antoniukowska 20a 6, 15-845 Bialystok
nb=Bud. Żłobka
ab=ul. Oriona, Białystok
ni=MIASTO BIAŁYSTOK
ai=UL. SŁONIMSKA 1, 15-950 BIAŁYSTOK
dt=21.12.2017	1
cpv=45214100-1	Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
cpv=45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
pcn=4 kw. 2017 [SEKOCENBUD ceny RMS]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.3	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	9.37
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6095
pr=	0	0	0	1050099
wcn=0	0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	9.37
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	49.72
il=0.4945
pr=	0	0	0	39121
wcn=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grubości powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199
wcn=0	0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKY 3x6mm2	0
id=8040012	1
jm=m	040
ce=0	1511103774
cw=0	PLN	14.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
wcn=0	0

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=końcówki kablowe Al typu 2 kA do podwójnego zaprasowania	0
id=7620599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	1
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=	0	0	0	7620599
wcn=0	0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	9.37
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1
pr=	0	0	0	1514001
wcn=0	0

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=Minikoparka BOBCAT 321K; 323; CAT 801.5 gł. kopania 2,0-2,30 m, waga 1,4-1,6 t, szer. łyżki 15-100 cm poj. łyżki 0,011-0,065	0
id=11021	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	32
il=10.01
pr=ATU	32	0	0	11ATU021
wcn=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	1.54
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.5
pr=	0	0	0	7648099
wcn=0	0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=pasta do lutowania ręcznego Pal-1	0
id=1413100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	160.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04
pr=SAH	0	0	0	68399SAH0211
wcn=0	0

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	38.14
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.32
pr=	0	0	0	1601899
wcn=0	0

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2	0
id=7900200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	12.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8
pr=	0	0	0	7900200
wcn=0	0

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	7.39
il=0.4945
pr=	0	0	0	39971
wcn=0	0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	14.54
il=20.0283
wcn=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm	0
id=5631200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	12.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 48,3/3,2(40)mm	0
id=5060705	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	19.02
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.55
wcn=0	0

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	55.68
il=0.8407
pr=	0	0	0	39511
wcn=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	76.41
il=1.76
pr=	0	0	0	39811
wcn=0	0

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	59.05
il=1.042
pr=	0	0	0	39521
wcn=0	0

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	0
id=8190600	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	32.14
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.725
pr=	0	0	0	8190601
wcn=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40	0
id=1200205	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	75.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.146
wcn=0	0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Sznur konopny, kręcony, czesankowy smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	13.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.015
wcn=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	4.62
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.023
pr=	0	0	0	2303200
wcn=0	0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0.04
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=RAP	0.04	0	0	78910RAP5488
wcn=0	0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	11.21
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.035
pr=	0	0	0	1034700
wcn=0	0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=1030400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	11.21
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 50	0
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	171.87
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0014
pr=	0	0	0	2380899670;2380823
wcn=0	0

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	74.17
il=0.4945
pr=	0	0	0	31112
wcn=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0321	0	0,0321
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3722

[RMS 2]
nz=0.0746	0	0,0746
np=1
wa=0
wb=0
il=8.206

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0202	2-01	0705-0202		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.0164	0	0,0164
np=1
wa=0
wb=0
il=1.804

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3867

[RMS 3]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3867

[RMS 3]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1342	0	0,1342
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3069

[RMS 6]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0702

[RMS 9]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.099

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0312-10	5-10	0312-10		1
mpn=1211
na=Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o średnicy do 2 cegły z ręcznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=przepust.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.582	0	2,582
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4658

[RMS 10]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 11]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[RMS 12]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 13]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY3x6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0483	0	0,0483
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3821

[RMS 14]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.038

[RMS 15]
nz=0.0053	0	0,0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5035

[RMS 16]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.855

[RMS 12]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.076

[RMS 17]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5

[RMS 18]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9

[RMS 19]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.425

[RMS 20]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6365

[RMS 9]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.779

[RMS 21]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4085

[RMS 22]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4085

[RMS 23]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4085

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w  rurach - YKY3x6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0483	0	0,0483
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9225

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20
nan=1

[RMS 14]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 15]
nz=0.0053	0	0,0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.106

[RMS 16]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 12]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 17]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 18]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 19]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 20]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.134

[RMS 9]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.164

[RMS 21]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.086

[RMS 22]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.086

[RMS 23]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.086

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-01	5-10	0603-01		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0055

[RMS 24]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 26]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 14]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 27]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 28]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 29]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
mpn=_1211
na=Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[SUMA KONTROLNA]
a5e72485856d3ed0716d b4e1719e27d