[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.52
pe=2
op=1
opn=1	0	2	0	0	1	16	8	1	5.2	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	2	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=WDI  OBSŁUGA  INWESTYCJI  SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE                          
afn=ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka            
nb=PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ  Z INSTALACJĄ GAZOWĄ, INSTALACJĄ  OŚWIETLENIA TERENU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POŁOŻONEGO  NA OSIEDLU BACIECZKI W MIEJSCOWOŚCI  BIAŁYSTOK
ab=Białystok,  działki nr: 1480, 1225/11, 1225/12, 1225/13, 1225/14, 1226/8, 1226/9
ni=MIASTO BIAŁYSTOK
ai=ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
nk=mgr inż. Paweł Garstka	elektryczna
dt=05.07.2017	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 217]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 158]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 191]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.2	1459852909
cw=14.2	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA NISKOPRĄDOWA1310
wa=0
kn=0	0	0
id=99
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=OKABLOWANIE STRUKTURALNE
wa=0
kn=0	0	0
id=100
nu=1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=101
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących szafa dystrybucyjna GPD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=161
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-03	AT-14	0110-03		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=162
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" panel rozdzielczy RJ45 UTP kat 5e.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=163
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący 1U
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=164
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-05	AT-14	0110-05		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=165
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=166
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-03	AT-14	0108-03		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=52
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[POZYCJA]
id=102
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany kabel okablowania strukturalnego miedziany U/UTP kat.5e LSOH
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1300	1	1300						

[POZYCJA]
id=168
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-03	AT-14	0102-03		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, każdy dodatkowy kabel miedziany kabel okablowania strukturalnego miedziany U/UTP kat.5e LSOH
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1300	1	1300						

[POZYCJA]
id=167
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-05	AT-14	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2600	1	2600						

[POZYCJA]
id=106
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Kompletne gniazdo abonenckie 2xRJ45UTP kat. 5e p/t
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=112
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu -  wtyk 1xRJ45 U/UTP kat. 5e
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-17	4-03	1001-17		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1300	1	1300						

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-06	5-08	0109-06		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże inne niż beton) rury winidurowe karbowane 23/18
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						

[POZYCJA]
id=170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.3	1	1,3						

[POZYCJA]
id=171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.3	1	1,3						

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rury HDPE40
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=175
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1004-17	4-03	1004-17		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm + Przepusty wodo- i gazoszczelny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-10	5	0303-10		1
mpn=_1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2 - Studzienka rewizyjna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=214
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=52
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[ELEMENT 2]
na=SYSTEM NAGŁOŚNIENIA1310
wa=0
kn=0	0	0
id=176
nu=1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=177
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg szafa dystrybucyjna wisząca - szafa AU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=178
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-03	AT-14	0110-03		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=179
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-10	AT-14	0110-10		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=180
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0205-04	5-06	0205-04		1
mpn=1211
na=Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach Odtwarzacz SD, CD, MP3 z tunerem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0205-04	5-06	0205-04		1
mpn=1211
na=Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach Matryca audio 8x8 (2 szt) + kabel audio 2xRCA/2xRCA 0,5m (2 szt) + kabel audio XLR-XLR 0,7m (9 szt)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=183
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0205-04	5-06	0205-04		1
mpn=1211
na=Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach Wzmacniacz cyfrowy 8x50W/100V
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0205-04	5-06	0205-04		1
mpn=1211
na=Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach Wzmacniacz cyfrowy 120W/100V
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=185
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0301-01	5-06	0301-01		1
mpn=1211
na=Instalowanie mikrofonów przenośnych Mikrofon dynamiczny przewodowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=186
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0808-07	5-06	0808-07		1
mpn=_1211
na=Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy 30 W w obudowach zwykłych na gotowych konstrukcjach na ścianie z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=187
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany kabel okablowania strukturalnego miedziany S/FTP kat.6 LSOH
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[POZYCJA]
id=188
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany kabel okablowania kabel głośnikowy 2x1,5mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[POZYCJA]
id=189
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0405-01	5-06	0405-01		1
mpn=_1211_
na=Instalowanie przełącznic wnękowych linii głośnikowych o 20 liniach wyjściowych na podłożu ceglanym Panel ścienny sterujący
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=215
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-06	AL-01	0602-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=216
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-02	AL-01	0604-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=SSWiN
wa=0
kn=0	0	0
id=113
nu=1.3
wn=			

[POZYCJA]
id=114
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-05	AL-01	0101-05		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych centrala alarmowa + Obudowa centrali z zasilaczem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=115
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01	AL-01	0208-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa Manipulator
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=116
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah Akumulator 20Ah/12V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=118
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0104-02	AL-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 16 adresów Ekspander wejść + Obudowa ekspandera
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=120
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni Czujka ruchu PIR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=127
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-05	AL-01	0201-05		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=124
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego sygnalizator zewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym YTDY8x0,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1150	1	1150						

[POZYCJA]
id=126
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-02	AL-01	0601-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=218
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-06	AL-01	0602-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=219
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-02	AL-01	0604-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=128
nu=1.4
wn=			

[POZYCJA]
id=190
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-06	AL-01	0502-06		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna do 16 wejść video Rejestrator  cyfrowy 16 kanałowy, IP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=191
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu Dysk twardy 4TB
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=192
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=131
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=193
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-09	AT-14	0110-09		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny UPS
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane Puszki montażowe n/t
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=196
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany kabel okablowania strukturalnego miedziany U/UTP kat.5e LSOH
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						

[POZYCJA]
id=197
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany kabel okablowania strukturalnego miedziany U/UTP kat.5e żelowany doziemny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=198
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-05	AT-14	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=199
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=200
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rury HDPE40
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=202
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-10	5	0303-10		1
mpn=_1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2 - Studzienka rewizyjna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=203
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-10	5	0303-10		1
mpn=_1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2 - Puszka rewizyjna na elewacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=204
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu -  wtyk 1xRJ45 U/UTP kat. 5e
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=139
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=30
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA DOMOFONOWA Z INTERKOMEM
wa=0
kn=0	0	0
id=205
nu=1.5
wn=			

[POZYCJA]
id=206
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa - Stacja bramowa videofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=207
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-02	5-08	0406-02		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy Monitor videofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=208
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-04	AL-01	0112-04		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 40 W Zasilacz systemu videofonowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=209
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-03	AL-01	0113-03		1
mpn=_1211
na=Montaż modułu do 4 adresów Moduł funkcyjny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=210
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-03	AL-01	0114-03		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 6 HE Skrzynka połączeniowa DM
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=211
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany kabel okablowania strukturalnego miedziany U/UTP kat.5e LSOH
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						

[POZYCJA]
id=212
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - przewód omy3x1,5mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=650
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	650						

[POZYCJA]
id=213
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-04	AL-01	0603-04		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adresów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA AUDIO-VIDEO
wa=0
kn=0	0	0
id=220
nu=1.6
wn=			

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-29	4-03	1001-29		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[POZYCJA]
id=222
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-08	5-08	0109-08		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 36 mm podłoże inne niż beton) rury winidurowe karbowane 50/42
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[POZYCJA]
id=223
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0204-05	5-08	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur - 9 x kabel HDMI 10m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=224
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0204-05	5-08	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur - 9 x kabel VGA 10m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=225
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0204-05	5-08	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur - 9 x kabel 2xRCA/2xRCA 10m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=226
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=227
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=228
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-01	5-08	0309-01		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych Gniazdo HDMI p/t
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=229
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-01	5-08	0309-01		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych Gniazdo VGA p/t
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=230
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-01	5-08	0309-01		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych Gniazdo RCA p/t
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=231
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych Gniazdo HDMI n/t
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=232
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych Gniazdo VGA n/t
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=233
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych Gniazdo RCA n/t
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[ELEMENT 2]
na=SYSTEM RCP i KD1310
wa=0
kn=0	0	0
id=234
nu=1.7
wn=			

[POZYCJA]
id=235
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-01	AL-01	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego Centrala kontroli dostępu - CKD wraz z czytnikiem zewn.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=236
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik/rejestrator RCP
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=237
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik/rejestrator RCP + 200 kart zbliżeniowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=238
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany kabel okablowania strukturalnego miedziany U/UTP kat.5e LSOH
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=239
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - przewód OMY2x1,5mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=240
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-04	AL-01	0112-04		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 40 W Zasilacz systemu videofonowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=241
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-01	AL-01	0109-01		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah - Akumulator 12V/7Ah
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=243
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=244
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=245
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przycisk wyjścia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=246
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-05	5-08	0307-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem - przycisk wyjścia awaryjnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=247
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-01	AL-01	0306-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=248
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-02	AL-01	0307-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=249
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-03	AL-01	0307-03		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[SUMA KONTROLNA]
3636b488d18653d61ae8d3c89acd4e96