[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.52
pe=2
op=1
opn=1	0	2	0	0	1	16	8	1	6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	2	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=WDI  OBSŁUGA  INWESTYCJI  SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE                          
afn=ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka            
nb=PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ  Z INSTALACJĄ GAZOWĄ, INSTALACJĄ  OŚWIETLENIA TERENU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POŁOŻONEGO  NA OSIEDLU BACIECZKI W MIEJSCOWOŚCI  BIAŁYSTOK
ab=Białystok,  działki nr: 1480, 1225/11, 1225/12, 1225/13, 1225/14, 1226/8, 1226/9
ni=MIASTO BIAŁYSTOK
ai=ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
nk=mgr inż. Paweł Garstka	elektryczna
dt=05.07.2017	0
kln=R02

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.2	1500536882
cw=14.2	PLN
il=-0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 173]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=SIECI ZEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=2
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x120
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY5x4mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=164
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY5x2,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=165
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY3x2,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=167
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1004-20	4-03	1004-20		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 100 mm + Przepust wodo- i gazoszczelny
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rury przewodowe z fi110
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1007-02	5	1007-02		1
mpn=1211
na=Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Słup aluminiowy 4m
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=172
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Oprawa "Z" kompletna
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01	5	0401-01		1
mpn=_1211
na=Złącza kablowe typu ZK1a 200 A Szafki gniazdowe RZ1 i RZ2 kompletna
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01	5	0401-01		1
mpn=_1211
na=Złącza kablowe typu ZK1a 200 A Rozdzielnica Rpoż kompletna
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=98
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA ODGROMOWA i WYRÓWNAWCZA
wa=0
kn=0	0	0
id=17
nu=2.1
wn=			

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem bednarka ocynkowana FeZn30x4
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik - złącza kontrolne w skrzynce probierczej
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych Drut DFeZn 8mm
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - przewody odprowadzające Drut DFeZn 8mm
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - rury odgromowe, grubościenne
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0609-03	5	0609-03		1
mpn=1211
na=Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim - iglice kominowe 2,5m z uchwytami
uw=analogia STWiOR pkt. 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=25
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		1
mpn=1211
na=Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszt odgromowy wolnostąjący 2,5m
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-06	5	0615-06		1
mpn=1211
na=Iglice typu IO-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszt odgromowy wolnostąjący 4m
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LgYżo 16mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LgYżo 10mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LgYżo 6mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=176
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LgYżo 4mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=380
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380						

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-05	5	0612-05		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt Szyna typu GSW
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-05	5	0612-05		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt Szyna typu SWP
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[ELEMENT 2]
na=ROZDZIELNICE i WLZ1310
wa=0
kn=0	0	0
id=40
nu=2.2
wn=			

[POZYCJA]
id=150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-09	5	0405-09		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Rozdzielnica RG
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Rozdzielnica R1
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Rozdzielnica R2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=SYSTEM ODDYMIANIA
wa=0
kn=0	0	0
id=186
nu=2.3
wn=			

[POZYCJA]
id=192
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-01	AL-01	0101-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala systemu oddymiania
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=233
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-09	AL-01	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka - Moduł pogodowy
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=187
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - Czujka dymu
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=188
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - Przycisk oddymiania
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=189
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=190
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=191
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej przyciski światło
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Puszka E90
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=195
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-02	AL-01	0602-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=196
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=68
nu=2.4
wn=			

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa A
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=44
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[POZYCJA]
id=71
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa B
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=180
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa Oprawa C
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=38
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[ELEMENT 2]
na=OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=2.5
wn=			

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa AW1
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=60
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa AW2 i AW3
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa AW4
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=63
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa AW5
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa AW6
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa AW7
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa EW1
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=25
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[ELEMENT 2]
na=SYSTEM PRZYZYWOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=140
nu=2.6
wn=			

[POZYCJA]
id=142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe System przyzywowy - przycisk pociągowy
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe System przyzywowy - kasownik
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=144
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe System przyzywowy - lampka z buczkiem
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe System przyzywowy- transformator
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=147
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-02	AL-01	0602-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=220
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=OSPRZĘT
wa=0
kn=0	0	0
id=197
nu=2.7
wn=			

[POZYCJA]
id=213
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Przycisk wyłącznika p.poż.
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Wyłącznik serwisowy
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=198
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=262
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=262	1	262						

[POZYCJA]
id=199
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=262
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=262	1	262						

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej łączniki jednobieg. IP20
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=202
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej łączniki jednobieg. IP44
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=203
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej łączniki świecznikowe IP20
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=216
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej łączniki świecznikowe IP44
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=204
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej łączniki schodowy IP20
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=205
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej łączniki schodowy IP44
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=217
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej łączniki krzyżowy IP20
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=206
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazda 16A/230V IP20
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=207
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazda 2x16A/230V IP20
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=104
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=104	1	104						

[POZYCJA]
id=208
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda 16A/230V IP44
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=218
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazda 16A/230V IP20 N/T
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=209
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-08	5	0308-08		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 - gniazdo 400V/16A z rozł.
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=OKABLOWANIE
wa=0
kn=0	0	0
id=177
nu=2.8
wn=			

[POZYCJA]
id=219
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym YTDY6x0,5 mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=221
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym YTDY4x0,5 mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGs 3x2,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=222
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGs 4x2,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=223
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YnTKSY 4x2x0,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=224
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YnTKSY 2x2x0,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=225
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HTKSH 4x2x0,8mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=180
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-06	5	0205-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 5x10mm2
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=182
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-06	5	0205-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 5x2,5
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-06	5	0205-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YKY 5x16mm2
uw=analogia STWiOR pkt. 2 i 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=210
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp3x2,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3200	1	3200						

[POZYCJA]
id=226
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YKY3x2,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp3x1,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800						

[POZYCJA]
id=227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YKY3x1,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp2x1,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=229
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp4x1,5mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1800	1	1800						

[POZYCJA]
id=230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YKY 3x4mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=231
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 1x95mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 1x50mm2
uw=STWiOR pkt. 2 i 5 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 2]
na=POMIARY I BADANIA
wa=0
kn=0	0	0
id=151
nu=2.9
wn=			

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
uw=STWiOR pkt. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=50
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=153
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
uw=STWiOR pkt. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=105
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[POZYCJA]
id=155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
uw=STWiOR pkt. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=156
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
uw=STWiOR pkt. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
uw=STWiOR pkt. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=96
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96						

[POZYCJA]
id=159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
uw=STWiOR pkt. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=160
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - połączenia wyrównawcze
uw=STWiOR pkt. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=62
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[SUMA KONTROLNA]
69e72e8732d6bc93d5c15d8de057f54f