[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
pe=1
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	19	8	0	6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. w Ostrołęce
afn=ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka
nb=BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA  WRAZ Z  ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ab=DZIAŁKA NR DZIAŁKA NR 1480, 1225/11, 1225/12, 1225/13, 1225/14, 1226/8, 1226/9
ni=MIASTO BIAŁYSTOK
ai=ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
br=Branża budowlana - Zagospodarowanie terenu
nk=MAŁGORZATA LUBINSKA 	
dt=Lipiec 2017	0
kln=Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr.130, poz.1389)1310Przedmiary robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r.nr. 202 poz.2072)13101310Stawki roboczogodziny, Kp, Kz, Z oraz pracę sprzętu przyjęto na podstawie SEKOCENBUDU II kw. 2017 13101310Ceny materiałów przyjęto na podstawie SEKOCENBUDU II kwartał 2017 roku, a dla cen nie mających odzwierciedlenia w SEKOCENBUDZIE przyjęto ceny lokalnych hurtowni i producentów indywidualnych.1310Koszty zakupu Kz w wysokości 6 % doliczono do cen materiałów.13101310
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
pcn=II kw. 2017 r

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Przedmiotem opracowania jest projekt siedmiooddziałowego przedszkola wraz z zapleczem kuchennym, dużym holem pełniącym rolę Sali wielofunkcyjnej oraz ogrodzonym placem zabaw z podziałem na grupy wiekowe, drogą dojazdową, dojściem pieszym, miejscami parkingowymi, oraz wiatą śmietnikową na działce nr 821/1 w miejscowości Skrzeszew.13101310na terenie przeznaczonym pod inwestycję prowadzone będą następujące prace:1310- oczyszczenie i przygotowanie terenu1310- prace ziemne i budowlane związane z posadowieniem budynku, w tym wymiana gruntu zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi1310- prace ziemne i budowlane wraz z podniesieniem poziomu gruntu związane z pracami drogowymi,1310- ukształtowanie skarp i terenu w obszarze projektowanych placów zabaw1310- wykonanie utwardzeń terenu w postaci nawierzchni poliuretanowych na placach zabaw 1310- wykonanie nawierzchni trawiastych i nasadzeń drzew i krzewów1310-wykonanie wiaty śmietnikowej1310- montaż urządzeń i zabawek na placach zabaw1310- wykonanie ogrodzenia terenu1310- wykonanie schodów terenowych 13101310IBilans terenu1310  09091310całość działki      09- 3 864,00 m21310pow. zabudowy    09- 997,03 m21310chodniki kostka betonowa    09- 204,03 m21310drogi09-  475,48 m21310naw. ażurowe- pod parkingami - 191,87 m21310naw. z poliuretanu  09- 561,42 m21310naw. łąka kwietna  09-   52,17 m21310trawnik09- 1 382,00 m21310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 100]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.5	1500533264
cw=14.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 102]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Plac zabaw 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=						0
na=Zakup i montaż - zjeżdżalnia podwójna z tworzywa sztucznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=3
pd=						0
na=Zakup i montaż zjeżdżalni z tworzywa sztucznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia - domek z dzwonkeim z tworzywa sztucznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=5
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia - domek z patio z tworzywa sztucznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[POZYCJA]
id=6
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia - zamek królewski z tworzywa sztucznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia - piaskownicy -plac budowy z tworzywa sztucznego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia- bujak rakieta
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=193
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia- bujak autko dwuosobowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=195
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia- bujak kurka
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=199
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia- kiwak dwuoosobowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=201
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia- kierownica
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=203
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia- gitara
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=205
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia- cymbałki
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia zestaw zabawowy - domek 1
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=207
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia zestaw zabawowy - domek 2
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=209
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia zestaw zabawowy - domek ze zjeżdżalnią
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=211
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia - piaskownica zamykana
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=213
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia - piaskownica z daszkiem mała
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=215
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia - piaskownica z daszkiem duża
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=217
pd=						0
na=Zakup i montaż urządzenia huśtawka bocianie gniazdo
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=15
pd=						0
na=Zakup i montaż ławek
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=16
pd=						0
na=Zakup i montaż kosza na śmieci
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia poliuretanowa
wa=0
kn=0	0	0
id=37
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:400960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=479.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=479.46	1	<wg bilansu powierchni>479,46						

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=479.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=479.46	1	479,46						

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:120998,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=479.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=479.46	1	479,46						

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=479.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=479.46	1	479,46						

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=479.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=-4	
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=479.46	1	479,46						

[POZYCJA]
id=43
pd=						0
na=Nawierchnia poliuretanowa gr. 35mm +13 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=479.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=479.46	1	479,46						

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02	2-31	0401-02		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod obrzeża betonowa zwykła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=7.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=7.36	1	0,032*230						

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-02	2-31	0407-02		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obłożone poliuretanem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1801-02	2-02	1801-02		1
mpn=1211
na=Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m1310UWAGA zmienna wysokośc cokołu od 10 do 38 cm1310do obliczen przyjęto wys. średnio 25 cm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=258.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=258.9	1	71+24+4+61+43+7,10+5+16+15,30+12,50						

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1802-02	2-02	1802-02		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie systemowe wraz z bramami i furtkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=258.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=258.9	1	258,90						

[ELEMENT 1]
na=Zieleń
wa=0
kn=0	0	0
id=50
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=54
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów;1310Lipa drobnolistna wys 1,70
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=55
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310klon zwyczajny wys. 1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=219
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310klon jawor wys. 1,5-1,70 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=56
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Klon tatarski wys 1,0-1,60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Wiśnia osobliwa wys 1,70-2,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Brzoza "Youngi" wys 1,80-2,00
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Wiśnia piłkowana wys 1,20-1,50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=60
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Jaśminowiec wonny wys 0.60-1,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=61
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Forsycja Maluch wys 60-70 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=62
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Pięciornik krzewiasty wys 25-50 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=224
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Pęcherznica kalinolistna wys 40-70 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=229
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Perukowiec podolski wys 80-100 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=234
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Grab kolumnowy wys 100 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=239
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Lilak drobnolistny wys 70 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=79
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	79						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=244
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Budlleja Dawida wys 40-50 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=420
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m1310Winobluszcz pięciolistkowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=133
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	133						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=63
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0408-02	2-21	0408-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1266.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1266.81	1	<wg bilansu>1266,81						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=254
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0410-03	2-21	0410-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=52.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=52.17	1	<wg bilansu>52,17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=257
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0408-02	2-21	0408-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie łaki kwietnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=52.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=52.17	1	<wg bilansu>52,17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=263
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie ścieżki "bosa stópka
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=5.47	1	5,70*0,96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=269
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie  schodów terenowych z kostki brukowe w kolorze czerwonym
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=65
pd=						0
na=Zakup i montaż wiaty śmietnikowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[SUMA KONTROLNA]
11ad4ad02ef0 12aaa5d53f685 ad1 b