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[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SZCZEGÓŁOWE  PARAMETRY  TECHNICZNE
AUTOBUSU JEDNOCZŁONOWEGO I DWUCZŁONOWEGO 
Każdy autobus musi charakteryzować się następującymi parametrami i posiadać następujące wyposażenie:

1. WYMIARY ZEWNĘTRZNE
1.1. Autobus jednoczłonowy:
1.1.1. długość całkowita od 11 500 mm do 12 200 mm,
1.1.2. szerokość całkowita bez lusterek maksymalnie 2 550 mm,
1.1.3. wysokość całkowita maksymalnie 3 300 mm.
1.2. Autobus dwuczłonowy:
1.2.1. długość całkowita od 17 500 mm do 18 200 mm,
1.2.2. szerokość całkowita bez lusterek maksymalnie 2 550 mm,
1.2.3. wysokość całkowita maksymalnie 3 300 mm.
2. LICZBA MIESJC PASAŻERSKICH W AUTOBUSIE
2.1. Autobus jednoczłonowy:
2.1.1. liczba miejsc siedzących co najmniej 30,
2.1.2. Liczba miejsc dostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi – co najmniej 6
2.2. Autobus dwuczłonowy:
2.2.1. liczba miejsc siedzących co najmniej 40,
2.2.2. Liczba miejsc dostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi – co najmniej 10.
2.3. Miejsca siedzące (tzw. „półtoraki” 1,5 miejsca) będą liczone jako pojedyncze miejsce. 
2.4. Niska podłoga na całej długości autobusu bez progów wewnątrz pojazdu. Warunek powyższy nie wyklucza autobusów z pojedynczym schodkiem : w trzecich drzwiach autobusu jednoczłonowego oraz w czwartych drzwiach autobusu dwuczłonowego.
3. KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA POJAZDU
3.1. Dominujące dwa kolory – tło w kolorze białym RAL 9010, pasy w kolorze zielonym RAL 6018
3.2. Zamawiający przewiduje malowanie lub naklejanie emblematów, logo promocyjnego, numerów ewidencyjnych itp. elementów. Projekt malowania lub projekty elementów naklejanych zostaną przekazane Wykonawcy. Wykonanie malowania i oklejenia należy do obowiązków Wykonawcy.
4. OKNA I SZYBY AUTOBUSU
4.1. Szyby przednie ze szkła wielowarstwowego klejonego
4.2. Okno w kabinie kierowcy z rozsuwaną lub opuszczaną szybą boczną. Dopuszcza się napęd elektryczny mechanizmu otwierania szyby.
4.3. Zamawiający wymaga zainstalowania w przedziale pasażerskim autobusu okien z elementami przesuwnymi. Nie dopuszcza się okien uchylnych.
4.3.1. Okna przesuwne powinny stanowić co najmniej 50% okien autobusu. Do powyższego wskaźnika nie wlicza się okien o szerokości mniejszej niż 800 mm oraz okien, w świetle których zamontowano wyświetlacze systemu informacji pasażerskiej.
4.3.2. Część przesuwna okna musi obejmować nie mniej jak 20% i nie więcej niż 60% wysokości okna.
4.3.3. Przesuwne części okien muszą być wyposażone w zamki blokujące okno w pozycji zamkniętej i uniemożliwiającej samoistne odsunięcie się okna w czasie jazdy pojazdu.
4.3.4. Każda część przesuwna musi być wyposażona w blokadę otwierania okien przez prowadzącego pojazd w pozycji zamkniętej – np. blokada zamkiem typu „kwadrat”. Blokada może być zintegrowana z zamkiem lub być zamontowana niezależnie.
4.3.5. W przypadku zlokalizowania wyświetlacza informacji pasażerskiej w górnej części okna, okno wykonane bez części przesuwnej.
4.4. Szyby boczne przyciemnione, chroniące przed nadmiernym nagrzewaniem wnętrza autobusu przez promienie słoneczne.
5. PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI
5.1. Siedzenia odporne na ścieranie i zabrudzenia, łatwe do utrzymania w czystości, z miękkimi, odejmowalnymi wkładkami tapicerskimi oparć i siedzisk wyposażone w gąbkę (piankę) zmiękczającą pod tapicerką. Siedzenia dostępne z poziomu podłogi mocowane do ściany lub na podestach. Korpus  siedzenia ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Kolorystyka tapicerki niebieska, z deseniem zawierającym logo Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Układ siedzeń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
5.2. Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, wszystkie złącza zgrzewane. Listwy w drzwiach, progach i podestach odporne na ścieranie i korozję. Zamawiający zaleca zastosowanie listew aluminiowych. Wykładzina podłogowa charakteryzująca się dużą odpornością na ścieranie. Kolorystyka  pokrycia podłogi w tonacji ciemnej, dopuszcza się deseń graficzny. 
5.3. Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego i/lub wózka dziecięcego, zlokalizowane w obszarze naprzeciw drugich drzwi autobusu, o wymiarach nie mniejszych niż:
5.3.1. W autobusie jednoczłonowym 1700 mm długości wzdłuż lewego boku pojazdu, 700 mm szerokości.
5.3.2. W autobusie dwuczłonowym 2000 mm długości wzdłuż lewego boku pojazdu, 700 mm szerokości
5.3.3. Określone wyżej długości stanowisk uwzględniają przestrzeń na ewentualne zamontowanie biletomatu mobilnego.
5.4. Rampa do wjazdu (zjazdu) wózka inwalidzkiego w drugich drzwiach. Nośność minimum 300 kg. Rampa odkładana ręcznie.
5.5.  Klapy (pokrywy) podłogowe wewnątrz przedziału pasażerskiego wykonane w sposób zapewniający izolację akustyczną i termiczną. 
5.6. Ściany boczne wykonane z wodoodpornych płyt jednostronnie powlekanych – laminaty, łatwe do utrzymania w czystości, odporne na uszkodzenia. Dopuszcza się deseń graficzny.
5.7. Przy drzwiach zamontowane ścianki działowe, tzw. wiatrołapy, oddzielające miejsca pasażerskie od strefy drzwi, co najmniej w części powyżej dolnej linii okien bocznych wykonane ze szkła; zalecany brak szczeliny pomiędzy ścianką działową a ościeżnicą drzwi; jeżeli ścianka składa się z elementów podzielonych w poziomie, zalecany brak szczeliny pomiędzy poszczególnymi elementami; wysokość zalecana do górnej krawędzi skrzydła drzwi;
5.8. Kolorystykę poręczy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
5.8.1. poręcze poziome zamontowane wzdłuż pojazdu na wysokości umożliwiającej chwyt osobom średniego wzrostu ułatwiające trzymanie się i bezpieczną jazdę w pozycji stojącej,
5.8.2. dolne części pionowych poręczy zamontowanych bezpośrednio do podłogi lub do podestów zabezpieczone przed korozją, dopuszcza się wykonanie poręczy ze stali nierdzewnej.
5.8.3. poręcze poziome wyposażone w uchwyty wiszące do trzymania się dla pasażerów stojących wykonane jako elastyczne i bezpieczne dla pasażerów zamontowane w sposób wykluczający przesuwanie się ich na poręczach podczas jazdy
5.9. Ramka aluminiowa lub plastikowa z zatrzaskami do zamieszczania informacji papierowych dla pasażerów.  Format tablicy pozwalający umieścić 2 arkusze formatu A3 poziomy, umieszczone jeden pod drugim, na tylnej ścianie kabiny kierowcy. Przesłona ramki wykonana z poliwęglanu.
5.10. Przyciski "na żądanie" oznaczone napisem na przycisku „STOP”; oznaczone dodatkowo napisem „STOP” w alfabecie Braille’a; z sygnalizacją naciśnięcia przycisku na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd poprzez osobną kontrolkę na pulpicie kierowcy; z sygnalizacją naciśnięcia przycisku poprzez podświetlenie przycisku (lub pola dokoła przycisku) na kolor czerwony, działające od momentu naciśnięcia do momentu otwarcia się drzwi na przystanku.
6. DRZWI AUTOBUSU
6.1. Drzwi dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz.
6.2. Układ drzwi
6.2.1. W autobusie jednoczłonowym 2-2-2
6.2.2. W autobusie dwuczłonowym 2-2-2-2
6.3. Drzwi wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu).
6.4. Mechanizm otwierania i zamykania drzwi napędzany elektrycznie lub pneumatycznie.
6.5. Z możliwością ręcznego awaryjnego otwierania. Od wewnątrz i zewnątrz przy drzwiach co najmniej po jednym zaworze bezpieczeństwa.
6.6. Pierwsze skrzydło pierwszych drzwi wyposażone w zamek patentowy (trzy klucze w komplecie). Drugie skrzydło pierwszych drzwi, drzwi drugie, trzecie i czwarte blokowane mechanicznie od wewnątrz (klucz ryglujący). Zamawiający dopuszcza możliwość otwierania wszystkich zamków patentowych jednym kluczem, za wyjątkiem zamka w kasetce biletowej. Zamek do kasetki biletowej powinien mieć osobny klucz. Dopuszcza się, aby pozostałe zamki patentowe miały wspólny klucz.
6.7. Szerokość czynna drzwi min. 1100 mm, dla swobodnego dwustronnego ruchu pasażerów
6.8. Sterowanie drzwiami z pulpitu w kabinie kierowcy:
6.8.1. Odrębne przyciski sterujące każdymi drzwiami osobno,
6.8.2. Przełącznik blokujący otwieranie pierwszego skrzydła pierwszych drzwi
6.8.3. Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa przed rozpoczęciem ruchu zamykania drugich, trzecich i czwartych drzwi. Zamykanie drzwi pierwszych odbywać się musi bez zwłoki czasowej i sygnału dźwiękowego.
6.8.4. Otwieranie drzwi musi się odbywać bez zwłoki czasowej po naciśnięciu przycisku otwierania drzwi
6.8.5. Przycisk na pulpicie do otwierania i zamykania wszystkich drzwi jednocześnie.
6.9. Wykonawca zapewni możliwość otwierania drzwi przez pasażerów przyciskami umieszczonymi wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Przyciski koloru czerwonego na zewnątrz pojazdu.
6.9.1. Pulpit kierowcy wyposażony w przycisk tzw. „ciepłego guzika” umożliwiający po jego włączeniu funkcjonowanie przycisków otwierania drzwi przez pasażerów.
6.9.2. Z chwilą uruchomienia przez kierowcę trybu „ciepłego guzika” automatycznie otwierają się drzwi, w obrębie których uprzednio naciśnięto przycisk otwierania drzwi.
6.9.3. Przy włączonym trybie otwierania drzwi przez pasażerów kierowca w dalszym ciągu musi mieć zapewnioną możliwość sterowania każdych drzwi osobno poprzez przyciski otwierania drzwi na pulpicie. 
6.9.4. Wyłączenie przycisku „ciepły guzik” inicjuje zamykanie wszystkich otwartych drzwi. 
6.9.5. W trybie „ciepłego guzika” zapewniona możliwość uruchomienia poprzez odrębny przycisk trybu automatycznego zamykania drzwi w oparciu o detekcję pasażera poprzez fotokomórkę lub inne rozwiązanie.
6.10. Przyciski do otwierania drzwi przez pasażerów podświetlane kolorem zielonym w momencie uruchomienia trybu „ciepłego guzika”. Przyciski te, również powinny pełnić funkcję przycisku przystanku na żądanie „STOP”, gdy autobus jest w ruchu.
7. KABINA KIEROWCY
7.1. Kabina winna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie: najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217 poz 1833 z późn. zmianami) oraz spełniać poniższe kryteria:
7.1.1. kabina typu zamkniętego (zalecana) lub półzamkniętego, 
7.1.2. dostatecznie izolująca stanowisko prowadzącego pojazd przed ewentualną agresją pasażerów,
7.1.3. dostęp do kabiny prowadzącego pojazd z wydzielonym wejściem dla prowadzącego przez przednie skrzydło pierwszych drzwi oraz poprzez drzwi wewnętrzne z przestrzeni pasażerskiej (zalecane) lub tylko poprzez drzwi wewnętrzne z przestrzeni pasażerskiej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy - trzy klucze w komplecie. 
7.1.4. wyposażona w zabezpieczenie przed otworzeniem drzwi do kabiny przez osoby nieupoważnione, 
7.1.5. wykonana w sposób ograniczający wymianę powietrza pomiędzy kabiną a przedziałem pasażerskim 
7.1.6. Ściany boczne kabiny, cała powierzchnia podłogi kabiny oraz pas przedni pod szybą czołową oraz  w obrębie urządzeń sterujących wykonany w sposób zapewniający izolację termiczną od warunków zewnętrznych.
7.2. Siedzenie (fotel) kierowcy amortyzowane pneumatycznie, regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej, podgrzewany elektrycznie, z zagłówkiem i dwoma, regulowanymi podłokietnikami, z możliwością obrotu siedziska. Nie wymaga się pasów bezpieczeństwa. Zamawiający nie określa kolorystyki siedzenia kierowcy.
7.3. Pulpit kierowcy, miejsce pracy kierowcy charakteryzujące się parametrami:
7.3.1. W zakresie ergonomii pracy kierowcy poprzez regulację położenia kolumny kierownicy lub kolumny kierownicy wraz z tablicą wskaźników w dwóch płaszczyznach.
7.3.2. Umieszczenia z prawej strony kolumny kierowniczej ręcznej dźwigni retardera
7.3.3. Wskazywania na wyświetlaczu konsoli kierowcy poprzez wybór opcji lub w trybie ciągłym
7.3.3.1. stanu paliwa, 
7.3.3.2. temperatury płynu chłodzącego, 
7.3.3.3. stanu płynu Ad-Blue, 
7.3.3.4. średniego i chwilowego zużycia paliwa
7.3.4. Temperatura zewnętrzna powietrza musi być wyświetlana w trybie ciągłym w pulpicie kierowcy.
7.4. Nie dopuszcza się montażu tachografu.
7.5. Wyposażenie kabiny kierowcy obejmuje następujące elementy:
7.5.1. Radiotelefon (VHF 140-170 MHz) zamontowany w ergonomicznie przygotowanym miejscu, z zainstalowaną anteną nadawczo-odbiorczą,. Radiotelefon powinien zostać zestrojony przez Wykonawcę z częstotliwościami konkretnych operatorów przewozów obsługujących linie Zamawiającego. Radiotelefony powinny pozwalać na pracę cyfrowo-analogowo z sygnalizacją MDC 1200. Urządzenia powinny być zgodne z ETSI DMR. 
7.5.2. Kasetka metalowa na bilety i pieniądze zamykana na patentowy zamek, zamocowana na stałe, (kluczyki do kasetki – 3 sztuki na autobus). Wymiary kasetki powinny umożliwiać przechowywanie biletów, banknotów oraz kart plastikowych o wymiarach kart kredytowych,
7.5.3. Wieszak i min. 2 haczyki na odzież wierzchnią. Dodatkowo wymagany jest schowek zamykany na zamek patentowy (trzy klucze w komplecie) oraz wnęka na dokumenty pojazdu.
7.5.4. Roleta przeciwsłoneczna zwijana ręcznie na szybie przedniej i bocznej, zapewniająca zabezpieczenie prowadzącego pojazd przed oślepianiem przez promienie słoneczne, odblaski i refleksy powodowane przez oświetlenie wewnętrzne. Zalecane zastosowanie rolety typu „3/4”.
7.5.5. Wyposażona w uchwyt do mocowania rozkładu jazdy formatu A5 pionowo, na desce z oświetleniem (LED) o natężeniu nie oślepiającym prowadzącego, umieszczonym na elastycznym wysięgniku,
7.5.6. Zamykane okienko do sprzedaży biletów z półką po stronie prowadzącego pojazd.
7.5.7. Mikrofon do ogłaszania przez kierowcę doraźnych komunikatów dla pasażerów, uruchamiany odrębnym przyciskiem.
7.5.8. Gniazdo elektryczne 12V- wejście zapalniczkowe,
7.5.9. Uchwyt umożliwiający bezpieczne (bez zagrożenia dla urządzeń sterujących) postawienie typowego naczynia (np. kubka) o pojemności do 0,5l,
7.5.10. Radioodbiornik samochodowy.
7.5.11. Gniazdo USB podwójne typu A, prąd wyjściowy minimalnie 4200 mA łącznie na dwóch portach.
8. UKŁAD PNEUMATYCZNY I ZAWIESZENIE
8.1. Zawieszenie autobusu pneumatyczne, elektroniczny system regulacji wysokości zawieszenia i ciśnienia w miechach (ECAS), 
8.2. Zależne lub niezależne zawieszenie kół osi przedniej.
8.3. Zamawiający wymaga wyposażenia układu pneumatycznego w następujące elementy:
8.3.1. szybkozłącze do szybkiego napełnienia układu ze źródła zewnętrznego zlokalizowane w przedniej części pojazdu,
8.3.2. łatwo dostępne złącza do testowania oraz odwadniania,
8.4. Przewody układu w strefie gorącej wykonane ze stali nierdzewnej, w pozostałych strefach z tworzywa o dużej wytrzymałości.
8.5. Autobus z funkcją przyklęku ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie pasażerom, uruchamianą ręcznie przez kierowcę poprzez odrębny przycisk na pulpicie kierowcy. Działanie układu musi być możliwe zarówno przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach autobusu. Po zamknięciu wszystkich drzwi w autobusie układ powinien automatycznie przywrócić poziom jazdy, bez ingerencji kierowcy.
8.6. Możliwość podniesienia poziomu  jazdy autobusu przy niskich prędkościach, sterowanie przyciskiem na pulpicie kierowcy.
9. UKŁAD CHŁODZENIA
9.1. Przewody układu chłodzenia zabezpieczone przed korozją lub wykonane z materiału odpornego na korozję.
9.2. Zbiornik wyrównawczy wykonany z tworzywa sztucznego lub innego materiału odpornego na korozję - dostęp do kontroli wzrokowej i uzupełniania poziomu płynu. Przeźroczysty lub wyposażony we wskaźnik poziomu płynu.
9.3. Układ chłodzenia napełniony płynem niskokrzepnącym do układów chłodzenia silników spalinowych, o temperaturze krystalizacji, nie wyższej niż -35OC.
9.4. Przewody układu chłodzenia oraz złącza tych przewodów umieszczone w podwoziu wykonane w sposób zabezpieczający przed wychładzaniem podczas jazdy. Wymagana izolacja termiczna złącz i przewodów wodnych.

10. SILNIK
10.1. Silnik z zapłonem samoczynnym (Diesla), z wtryskiem bezpośrednim, chłodzony cieczą, o minimalnej pojemności skokowej silnika 6,80 dm3 w autobusach jednoczłonowych i 8,90 dm3 w autobusach dwuczłonowych, wyposażony w elektroniczny system sterowania i złącze diagnostyczne oraz w automatyczną kontrolę poziomu oleju silnikowego. Wymagany jest silnik fabrycznie nowy. System uruchamiania silnika niezależny od temperatury powietrza na zewnątrz z uwzględnieniem klimatu środkowoeuropejskiego i temperatur w okresie zimowym rzędu - 30°C.
10.2. Silnik posiadający złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego. Oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim z urządzeniem i niezbędnymi złączami (1 kpl. dla każdego Operatora) dostarczy Wykonawca. Serwis, dostęp do pełnej informacji technicznej w języku polskim i części zamiennych na terenie Polski.
10.3. Silnik zasilany olejem napędowym spełniającym wymagania normy: PN-EN 590:2009  z ewentualnymi uzupełnieniami, a także Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 
10.4. Norma ekologiczna silnika: aktualnie obowiązująca norma EURO-6
10.5. Zamawiający wymaga, aby silnik spełniał poniższe parametry
10.5.1. Autobus jednoczłonowy
10.5.1.1. wymagana moc silnika, co najmniej  210 kW
10.5.1.2. maksymalny moment obrotowy silnika co najmniej 1200 Nm
10.5.2. Autobus dwuczłonowy
10.5.2.1. wymagana moc silnika, co najmniej  240 kW
10.5.2.2. maksymalny moment obrotowy silnika co najmniej 1500 Nm
10.6. Układ paliwowy podgrzewany umożliwiający rozruch silnika w niskich temperaturach -30°C.
10.7. Filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia.
10.8. Silnik wyposażony w system automatycznego uzupełniania poziomu oleju silnikowego.
10.9. Komora silnika wyposażona w osłony antyhałasowe, wyciszające silnik, z łatwo demontowanymi pokrywami obsługowymi w celu umożliwienia dostępu dla obsługi
10.10. Komora silnikowa wyposażona w czujnik przeciwpożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą na pulpicie kierowcy i automatyczny system gaszenia komory silnika. Wymagany środek gaśnicy – proszek.
10.11. Dotyczy tylko silników wyposażonych w system SCR: Zbiornik na roztwór mocznika min. 25 dm3  (AdBlue lub równoważny) opomiarowany w sposób umożliwiający pełną kontrolę i rozliczanie zużycia związku chemicznego (AdBlue lub równoważny) i zabezpieczony przed oddziaływaniem niskich temperatur. Wlew do zbiornika roztworu mocznika zlokalizowany w pobliżu i na tej samej ścianie, co wlew paliwa głównego zbiornika. Konstrukcja wlewu musi uniemożliwiać przypadkowe zatankowanie oleju napędowego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z pierwszym autobusem potwierdzoną kserokopię karty charakterystyki produktu - substancji chemicznej (preparatu chemicznego) zawierającej mocznik (AdBlue lub równoważny).
10.12. Silnik spełniający wartości graniczne aktualnie obowiązującej normy Euro VI  (test WHTC (CI)), określone w załączniku XV Zmiany w rozporządzeniu (WE) Nr 595/2009 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do  emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

11. MOST NAPĘDOWY I SKRZYNIA BIEGÓW
11.1. Most napędowy portalowy z przekładnią hipoidalną, 
11.1.1. przełożenie przekładni głównej dobrane pod kątem minimalizacji zużycia paliwa w ruchu miejskim.
11.2. Skrzynia biegów automatyczna, ze zwalniaczem hydraulicznym. Wykonawca dostarczy odpowiednie oprogramowanie i niezbędne urządzenie diagnostyczne.
11.2.1. Liczba biegów w kierunku do przodu – minimum 4. Przełożenia dobrane pod kątem minimalizacji zużycia paliwa w ruchu miejskim. Wyposażona w system automatycznej zmiany charakterystyki w zależności od obciążenia i warunków ruchu.
11.2.2. Serwis w pełnym zakresie w Polsce, dostęp do informacji technicznej w języku polskim, części zamiennych i szkolenia pracowników. 
11.2.3. Przełącznik pracy co najmniej trzystopniowy na konsoli w kabinie kierowcy oraz wyłącznik pracy zwalniacza hydraulicznego.
12. UKŁAD HAMULCOWY
12.1. Hamulec zasadniczy (roboczy),  pneumatyczny, wyposażony w co najmniej w wymagany system ABS/ASR, zalecany EBS.  Oprogramowanie diagnostyczne systemu ABS/ASR(EBS) musi zapewnić pełny dostęp do parametrów technicznych i schematów całego układu i jego poszczególnych elementów oraz zasad działania, czyli umożliwić kompleksowe diagnozowanie systemu ABS/ASR(EBS).
12.2. Dźwignie hamulcowe lub zaciski z automatyczną regulacją luzu.
12.3. Hamulec przystankowy, uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, wykonany w sposób uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami. Wyposażony w wyłącznik awaryjny w kabinie kierowcy.
12.4. Funkcja informowania kierowcy o zużyciu klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych. 
12.5. W układzie pneumatycznym zainstalowane (w przedniej części, za zderzakiem przednim), łatwo dostępne, szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza.
13. KOŁA I OGUMIENIE
13.1. Opony radialne,  bezdętkowe, typu miejskiego, tzw. „City”. Opony fabrycznie nowe, homologowane wg Regulaminu nr 54 EKG ONZ. Rozmiar opon: 275/70 R22,5” Wszystkie opony jednej marki (producenta), typu  i o jednakowym bieżniku.
13.2. Kompletne koło zapasowe – 1 sztuka/autobus
13.3. Śruby kół, z założonymi nakładkami wskaźnikowymi ze strzałką, w kolorze jaskrawożółtym lub zielonym. Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie na kołach tylnej i środkowej (jeżeli występuje) osi, gdy osłona, o której mowa w pkt. 13.6 uniemożliwia montaż nakładek.
13.4. Autobus ma być wyposażony w odpowiednio wyprofilowane nadkola, szczotki, chlapacze lub inne rozwiązania chroniące boki pojazdu przed nadmiernym zabłoceniem.
13.5. Felgi koloru szarego, zabezpieczone antykorozyjnie oraz chroniące przed mechanicznym uszkodzeniem od piasku, żwiru, itp.
13.6. Koła pierwszej osi wyposażone w obręcz osłaniającą nakrętki.
14. UKŁAD KIEROWNICZY
14.1. Rodzaj  układu: hydrauliczny ze wspomaganiem, ze złączem diagnostycznym.
15. UKŁAD SMAROWANIA
15.1. Układ centralnego smarowania, jeśli wymagany, powinien cechować się:
15.1.1. Niewrażliwością na oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak: zanieczyszczenia, wilgoć, temperatura zewnętrzna.
15.1.2. Układ musi posiadać system diagnozy, informujący w kabinie kierowcy co najmniej o wystąpieniu usterki lub braku smaru w zasobniku
16. OCHRONA ANTYKOROZYJNA, KONSTRUKCJA POJAZDU
16.1. Zabezpieczenie podwozia  i  elementów  szkieletu  nadwozia. Zamawiający wymaga wykonania elementów konstrukcyjnych nośnych podwozia i nadwozia ze stali nierdzewnej (odpornej na korozję) lub aluminium lub innej stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczonej przeciw korozji.
16.2. Użyte materiały i zastosowana technologia powinny zapewnić ochronę przed korozją nadwozia i konstrukcji (szkielet i rama/kratownica podwozia) autobusu przez okres nie krótszy niż 120 miesięcy bez konieczności stosowania przez Zamawiającego okresowych zabiegów konserwacyjnych, za wyjątkiem uzupełnień ubytków mechanicznych (odpryski lakieru).
16.3. Zabezpieczenie nadwozia. Poszycie nadwozia gruntowane gruntem reaktywnym, malowane gruntoszpachlówką akrylową i lakierowane lakierem akrylowym lub zabezpieczone inną technologią gwarantującą nie gorszy poziom zabezpieczenia. Zastosowanie innej technologii wymaga akceptacji Zamawiającego.
16.4.  Poszycie zewnętrzne autobusu wykonane z blachy nierdzewnej, aluminiowej, z tworzyw sztucznych lub innych materiałów. Zalecany pionowy podział poszycia na segmenty celem ułatwienia wymiany uszkodzonego elementu.
16.5. Wnęki i schowki zabezpieczone antykorozyjnie farbą i masą chroniącą przed mechanicznym uszkodzeniem od piasku, żwiru, itp.
16.6. Zamawiający wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia, chroniącego elementy konstrukcyjne pojazdu przed działaniem m.in. soli drogowej.
17. OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
17.1. Wymagania ogólne:
17.1.1. Autobus wyposażony w dodatkowe urządzenie grzewcze zasilane olejem napędowym z głównego zbiornika.
17.1.2. Klimatyzacja całego pojazdu zasilana z silnika głównego Klimatyzatory o lekkiej konstrukcji obniżające zużycie paliwa. 
17.1.3. Automatyczne utrzymywanie pożądanej temperatury w przestrzeni pasażerskiej. System ogrzewania i klimatyzacji przedziału pasażerskiego włączający się automatycznie w momencie wykrycia temperatury niższej od zadanej zapewniający równomierne i skuteczne ogrzewanie lub chłodzenie całego wnętrza autobusu. Układ musi zapobiegać zamarzaniu stopni drzwi wejściowych.
17.1.4. Układ wentylacji i klimatyzacji wraz z układem ogrzewania musi przeciwdziałać roszeniu na suficie oraz szybach bocznych. Rozwiązanie winno zapewnić skuteczne przewietrzanie autobusu w czasie jazdy miejskiej.
17.1.5. Luki dachowe z funkcją automatycznego zamykania przy pracującym urządzeniu klimatyzacyjnym w przestrzeni pasażerskiej, z zalecaną funkcją automatycznego zamykania wywietrzników przy pracy wycieraczek szyby przedniej w cyklu ciągłym.
17.2. Parametry układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej:
17.2.1. Autobus jednoczłonowy - minimalna moc chłodzenia 24 kW
17.2.2. Autobus dwuczłonowy – minimalna moc chłodzenia 32 kW
17.2.3. System ogrzewania wnętrza autobusu zapewniający równomierne ogrzewanie przestrzeni autobusu o konstrukcji ograniczającej emitowany hałas.
17.3. Parametry układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji kabiny kierowcy: 
17.3.1. Niezależny system klimatyzacji stanowiska pracy kierowcy, realizowany poprzez odrębny klimatyzator o napędzie elektrycznym o mocy 3-8 kW.  Dopuszcza się rozwiązanie realizowane przez zintegrowane działanie urządzenia typu „frontbox” z klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, zasilanego sprężarką z silnika głównego.
17.3.2. Indywidualny i niezależny system ogrzewania stanowiska kierowcy, zapewniający utrzymanie temperatury min. +15ºC, niezależnie od temperatury ujemnej na zewnętrz autobusu. Możliwość regulacji temperatury w kabinie.
17.3.3. Nadmuch ciepłego powietrza na nogi kierowcy, poprzez oddzielną nagrzewnicę uruchamianą osobnym przyciskiem na pulpicie kierowcy. Dopuszcza się zastosowanie w kabinie grzejnika konwektorowego lub nagrzewnicy elektrycznej.
17.3.4. Oddzielne nawiewy powietrza na szybę czołową i szyby boczne oraz skuteczny nawiew na pierwsze skrzydło pierwszych drzwi.
17.4. Sterownik ogrzewania z pamięcią ostatnich ustawień kierunków nawiewu, prędkości wentylatorów oraz zadanej temperatury. Nastawione przez kierowcę parametry muszą zostać zachowane przy następnym uruchomieniu autobusu.
18. NADWOZIE AUTOBUSU
18.1. Pokrywa wlewu paliwa. Zamykana na klucz - zamek patentowy. Co najmniej trzy klucze w komplecie. Umożliwiająca założenie plomby.
18.2. Zbiornik  paliwa gwarantujący przebieg 500 km w warunkach ruchu miejskiego
18.2.1. W autobusie jednoczłonowym, o pojemności min. 210 dm3
18.2.2. W autobusie dwuczłonowym, o pojemności min. 290 dm3
18.2.3. Zbiornik paliwa wykonany z materiałów odpornych na korozję
18.3. Lusterka
18.3.1. Lusterka zewnętrzne ogrzewane i regulowane elektrycznie, rozmieszczenie i sposób ich mocowania zapewniający kierowcy pełne pole widzenia (bez strefy „martwej”), mocowane na wsporniku, odejmowalne - mocowane np.: na tzw. jaskółczy ogon, zapewniające widoczność wzdłuż osi pojazdu, o dużym polu widzenia. Zaleca się podział prawego i lewego lusterka na dwa wkłady o różnym polu widzenia. Dopuszcza się możliwość składania lusterka na przednią szybę autobusu.
18.3.2. Lusterka wewnętrzne w ilości co najmniej trzy sztuki, zapewniające pole widzenia odpowiednio wnętrza pojazdu, obszaru drugich, trzecich i czwartych drzwi, bez tzw. strefy „martwej”. Widoczność w lustrach wewnętrznych nie może być ograniczana przez wyświetlacze wewnętrzne.
18.4. Wykonawca zamontuje uchwyty na chorągiewki na bocznych powierzchniach autobusu, w przedniej, górnej części autobusu z lewej i prawej strony. Średnica wewnętrzna powinna wynosić 16mm. Uchwyty wyposażone we wkręcaną śrubę, spełniającą funkcję przytrzymania chorągiewki o mniejszej średnicy.
19. UKŁAD ELEKTRYCZNY
19.1. Wymagania podstawowe:
19.1.1. kompletacja zespołów i podzespołów identyczna dla całej dostawy, zgodna z dostarczonymi przez Wykonawcę schematami instalacji elektrycznej,
19.1.2. zastosowany system identyfikacji przewodów, końcówek, złączy itp. jednoznaczny identyczny dla całej dostawy, zgodny z opisem w dostarczonych schematach instalacji elektrycznej,
19.1.3. Szczeliny, złącza elektryczne i wiązki przewodów zabezpieczone przed wilgocią,
19.1.4. elektroniczne urządzenia sterujące umiejscowione w sposób umożliwiający diagnozowanie podczas jazdy autobusem, zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych temperatur, zabrudzeń, dostępem wody,
19.1.5. układ elektryczny wyposażony w przyłącze do rozruchu silnika z zewnętrznego źródła prądu,
19.1.6. dopuszcza się zamontowanie dodatkowych akumulatorów ułatwiających rozruch.
19.1.7. Układ elektryczny umożliwiający działanie oświetlenia wewnętrznego (po osobnym załączeniu przez prowadzącego pojazd) podczas postoju pojazdu.
19.2. Oświetlenie kabiny kierowcy
19.2.1. Zalecane wykonanie w technologii LED
19.2.2. Oświetlenie w kabinie uruchamiane wyłącznie przyciskiem na pulpicie kierowcy, dopuszcza się automatyczne włączenie oświetlenia po wyjęciu kluczyka ze stacyjki na czas nie dłuższy niż 30 s.
19.2.3. Nie dopuszcza się automatycznego załączania oświetlenia w kabinie w momencie otwarcia przednich drzwi.
19.2.4. Lampa drzwi przednich umieszczona w zagłębieniu lub posiadająca odpowiednią osłonę (nie powodująca oślepiania prowadzącego pojazd bezpośrednio lub przez lusterka wewnętrzne)
19.3. Oświetlenie wnętrza pojazdu, wymagania:
19.3.1. Oświetlenie wnętrza pojazdu wykonane w technologii LED lub innej o niegorszych parametrach.
19.3.2. Możliwość odrębnego wyłączenia elementu lub elementów oświetlenia wnętrza zlokalizowanych w przedniej części autobusu między kabiną kierowcy a drugimi drzwiami.
19.3.3. Zalecane dwa stopnia natężenia oświetlenia wnętrza pojazdu uruchamiane poprzez przełącznik na pulpicie kierowcy.
19.3.4. Oświetlenie nie powodujące oślepiania prowadzącego pojazd (także poprzez lusterka wewnętrzne oraz refleksy na przedniej szybie).
19.4. Oświetlenie zewnętrzne pojazdu, wymagania:
19.4.1. Łatwy dostęp do reflektora światła mijania celem wymiany żarówki, jeśli występuje.
19.4.2. Zalecane wykonanie w technologii LED

20. WYPOSAŻENIE DODATKOWE AUTOBUSU
20.1. Gaśnice proszkowe 6 kg - 2 sztuki/autobus, jedna gaśnica w kabinie kierowcy, 
druga wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym   zabezpieczone przed swobodnym przemieszczaniem się. Dopuszcza się umieszczenie obu gaśnic w przestrzeni w pobliżu kabiny kierowcy.
20.2. Kliny do blokowania kół – 2 sztuki / autobus.
20.3. Apteczka doraźnej pomocy – 1 sztuka/autobus.
20.4. Trójkąt odblaskowy ostrzegawczy - 1 sztuka/autobus.
20.5. Zaczepy holownicze, dostępne dla obsługi bez użycia dodatkowych i specjalistycznych narzędzi.
20.6. Klucze występujące w autobusie do zamków zapadkowych lub klap pokryw – 3 kpl. / autobus
20.7. Latarka LED z dołączoną baterią (bateriami) wymaganymi do jej działania – 1 sztuka / autobus
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