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Załącznik nr 8 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

„Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego 

Parkuj i jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku”

w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Adres obiektu budowlanego: 

· ul. F. Filipowicza dz. o nr ewid. 30/38 w obr. 0022 – Krywlany 

Kody i nazwa według wspólnego słownika zamówień CPV:

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45223300-9 – Roboty budowlane w zakresie parkingów 

ZAMAWIAJĄCY:

	Miasto Białystok
	15-950 Białystok
	Ul. Słonimska 1


	Opracowali:
	Zatwierdził:

	………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


	………………………………………………………………
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego przy 
ul. F. Filipowicza w Białymstoku wraz z drogami manewrowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod parking to ok. 0,5 h. Podczas projektowania należy uwzględnić istniejące uwarunkowania gruntowe oraz wielkość działki. Na przedmiotowym terenie należy najpierw zaprojektować, a następnie wybudować:
1) miejsca postojowe dla samochodów osobowych z płyt ażurowych o wymiarach 5 m x 2,5 m,

2) miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 5m x 3,6 m z brukowej kostki betonowej,

3) drogi manewrowe o szerokości min. 5,0 m z brukowej kostki betonowej,
4) ciągi piesze z brukowej kostki betonowej,
5) wjazd i wyjazd z parkingu z brukowej kostki betonowej,
6) oświetlenie parkingu,

7) oznakowanie pionowe i poziome,

8) odwodnienie parkingu.
Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzgodnić
z Zamawiającym rozwiązania techniczne dotyczące parkingu.

Wskazane powyżej przewidywane wielkości zagospodarowania działki mają jedynie charakter orientacyjny. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie ceny ofert, jak również zaproponowanych rozwiązań projektowych. 
Ostateczną szczegółową powierzchnię poszczególnych robót, a także niezbędną infrastrukturę określi opracowana dokumentacja projektowa. 

Wycinkę drzew należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Na obszarze objętym postępowaniem przetargowym brak jest ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Zadanie niniejsze jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego 
w Białymstoku” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia 
[np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje, warunki, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych), opinie, uzgodnienia wymagane przepisami],

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
3) realizacja wszystkich robót budowlanych wraz z:

a) zapewnieniem pełnej obsługi geodezyjnej [w tym sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
po 6 egz., w tym 2 egz. z pokolorowanymi poszczególnymi wykonanymi elementami układu drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z zestawieniem długości, ilości oraz powierzchni zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej (na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ), a także aktualizacji na części objętej inwestycją użytku na „dr” ],  

b) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami niezbędnymi do przekazania inwestycji oraz przekazania pasa drogowego Zarządowi Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zapewnieniem ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) do budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji,

c) wykonaniem i wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy,

d) odbudową poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie objętym terenem inwestycji,

e) wykonaniem niezbędnych badań laboratoryjnych,

f) sporządzeniem dokumentacji powykonawczej – 3 egz. (w tym 1 egz. dokumentacji niezbędnej
do zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego Nadzoru Budowlanego),

g) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji
i oddania obiektu do użytkowania wraz z :

· operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań
i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie geotechniczne gruntu itp.),

· załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą
z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą (załącznik nr 10 do SIWZ).
h) odtworzeniem wierzchniej warstwy nawierzchni ulepszonej, humusu oraz zieleni,
i) uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót,
j) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,

k) wykonaniem i wprowadzeniem stałej organizacji ruchu,
l) kosztami nadzorów gestorów sieci wynikające z warunków technicznych,

m) pełnieniem nadzoru archeologicznego , w razie konieczności,

n) koszty wyłączenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robót,

o) sporządzenie dokumentacji powykonawczej z odbiorów sieci - 2 egz. (1 egz. dla inwestora i 1 egz. dla właściwych gestorów sieci);

p) wykonanie (po uprzedniej akceptacji Zamawiającego) i ustawienie (w miejscu uzgodnionym
z Zamawiającym) 1 tablicy informacyjnej jednostronnej (wymiar minimalny – 2,0m x 3,0m) oraz
1 tablicy pamiątkowej dwustronnej (wymiar minimalny – 0,80m x 1,20m). Szczegółowe wytyczne odnośnie wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych zawiera Podręcznik wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępny pod adresem:
https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/48285/podrecznikbeneficjentaiwnioskodawcy.pdf

Wzory tablic dostępne są na stronie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
pod adresem:

https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Tablice informacyjne i pamiątkowe.

Tablica ma być wykonana z materiału trwałego, stale zachowującego płaską powierzchnię (np. z blachy), o odpowiedniej grubości oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodowe,
na 2 słupach mocujących.

q) inne koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia: w tym w szczególności koszty organizacji placu budowy, tj. korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, zapewnienia odpowiedniego zasilania energetycznego umożliwiającego przeprowadzenie prób, badań
i pomiarów po wykonaniu instalacji, zapewnienia zaplecza socjalnego, organizacji dróg tymczasowych, przygotowania do odbioru końcowego (wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów, w tym np. dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych robót z podziałem na poszczególne elementy zgodnie z dokumentacją projektową, uzyskanie certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane urządzenia i materiały, tabela
z ilością wybudowanych środków trwałych zgodna z inwentaryzacją powykonawczą, a także dokumentami wymaganymi do przekazania obiektu do użytkowania, itp.
1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
Podczas projektowania należy uwzględnić istniejące uwarunkowania gruntowe, wielkość działki oraz wstępne warunki techniczne (zał. 2 i 3). Na przedmiotowym terenie należy zaprojektować: 

1) miejsca postojowe dla samochodów osobowych z płyt ażurowych o wymiarach 5 m x 2,5 m (około 100 szt.),

2) miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 5m x 3,6 m z brukowej kostki betonowej (około 6 szt.),

3) drogi manewrowe o szerokości min. 5,0 m z brukowej kostki betonowej (około 350 mb),
4) ciągi piesze z brukowej kostki betonowej (około 50 m2),
5) wjazd i wyjazd z parkingu z brukowej kostki betonowej,
6) oświetlenie parkingu,

7) oznakowanie pionowe i poziome,

8) odwodnienie parkingu.
W załączniku nr 6 przykładowa koncepcja, która może posłużyć jako pomoc do opracowania ostatecznego rozwiązania projektowego.

UWAGA!! Szacunkowa ilość miejsc oraz długość drogi manewrowej i ciągów pieszych są wartością przybliżoną. Dokładne wymiary zostaną określone przez Wykonawcę na podstawie załączonych warunków technicznych, wykonanego projektu, warunków gestorów sieci oraz przeprowadzonych obliczeń.

W ramach opracowywania dokumentacji należy:

· wykonać wymagane pomiary, badania, inwentaryzacje stanu istniejącego, konieczne
do opracowania rozwiązań projektowych,

· opracować mapę do celów projektowych,

· sporządzić w niezbędnym zakresie materiały, umożliwiające złożenie wniosku o pozwolenie
na budowę,

· sporządzić inwentaryzacje zieleni w celu uzyskania decyzji na wycinkę drzew lub krzewów (jeśli przyjęte rozwiązania projektowe będą determinowały taką konieczność),

· sporządzić niezbędną (co do zakresu i treści) dokumentację projektową, obejmującą
w szczególności projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi i branżowymi oraz SST (komplet dokumentów potrzebnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę),
· skompletować dokumenty potrzebne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę (w gestii Wykonawcy jest ustalenie sposobu sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami – Wykonawca ustala we własnym zakresie tytuł projektu i formę jego złożenia do Departamentu Architektury),
· sporządzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych (wraz
z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniami) oraz projekt zmiany stałej organizacji ruchu (wraz
z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniami) - jeśli przyjęte rozwiązania projektowe będą determinowały konieczność zmiany stałej organizacji ruchu.
1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.3.1. STAN ISTNIEJĄCY
Teren przewidziany pod budowę jest terenem należącym do Gminy Miasta Białystok. Działka posiada użytek Bi. Na terenie przeznaczonym pod zabudowę znajduje się zieleń niska o małej wartości biologicznej, która dla potrzeb budowy będzie musiała zostać usunięta. W chwili obecnej w bezpośrednim sąsiedztwie powstaje pętla autobusowa z 4 wiatami przystankowymi. W załącznikach zostały przedstawione badania geotechniczne (nr 1), wstępne warunki techniczne w zakresie oświetlenia ulicznego (nr 2) oraz odwodnienia (nr 3). Zdjęcia terenu (25 szt.) wykonane dnia 26.10.2019 r. w załączniku nr 4. Poniżej podgląd działki 30/20 przed podziałem, a w załączniku nr 5 aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej z dnia 20.02.2020 r. 
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Źródło: https://bialystok.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=04c49a13c25942ad92158e10507c6a88
z dnia 19.02.2020 r.
Zamawiający informuje, iż mogą wystąpić kolizje z innymi urządzeniami w wyniku przyjętych rozwiązań projektowych. 

1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
Celem realizacji zadania jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną. Wysoki poziom motoryzacji indywidualnej, zatłoczenie układu drogowego w centrum miasta i na trasach dojazdowych do niego wymagają kompleksowych działań w celu skłonienia jak największej liczby użytkowników do rezygnacji z jazdy samochodem osobowym na rzecz korzystania ze środków transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku.

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. ZASADY REALIZACJI ZADANIA
2.1.1. ETAPOWANIE ZADANIA
Zadanie dzieli się na 2 etapy:
Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej,
Etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej z pełną obsługa geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
Wykonawca sporządzi projekty budowlano-wykonawcze w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa winna być opracowana z należytą starannością, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
i polskimi normami.

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności
w zakresie:

· organizacji robót budowlanych,

· zabezpieczenia interesów osób trzecich,

· ochrony środowiska,

· warunków bezpieczeństwa pracy,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

· zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

· rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności
z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

· sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów i przeglądów:

· odbiór dokumentacji,
· odbiór końcowy,

· przeglądy w okresie trwania gwarancji,
· odbiór pogwarancyjny.
2.1.2. WYMAGANIA DLA ETAPU I :
1) Opracowanie i przedstawienie rozwiązania projektowego do akceptacji. 

2) Pozyskanie Mapy do celów projektowych we własnym zakresie.

3) Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego, wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów. Uzyskanie ww. dokumentów Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie.

4) Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę
i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

5) Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem określonych przez Zamawiającego
w warunkach technicznych wymagań oraz norm i przepisów, w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizacją i uwarunkowania ich wykonania. 

6) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami warunkami technicznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7) Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.

8) Kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną Wykonawca uzgodni
z gestorami sieci.

9) Kolizje projektowanej trasy napowietrznej linii oświetleniowej z istniejącymi działkami prywatnymi Wykonawca uzgodni i uzyska zgodę na przejście przewodów nad taką działką. 

10) Projekty budowlane i wykonawcze – przed rozpoczęciem budowy urządzeń muszą być przedstawione do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
11) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

12) Wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania prac projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych
i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu.
13) Ilości opracowań projektowych dla Zamawiającego:

1) Przygotowanie wstępnego rozwiązania projektowego podlegającego uzgodnieniu 
z Zamawiającym – w 2 egz.,
2) Inwentaryzację zieleni w zakresie niezbędnym do wystąpienia z wnioskiem o usunięcie drzew 
i krzewów z szacunkiem wartości drzew przewidzianych do wycinki wykonanych przez uprawnioną osobę; w razie konieczności, także uzyskanie zgody na wycinkę drzew – w 2 egz.,
3) Projekt budowlany – 1 egz.,

4) Projekty wykonawcze branżowe – w 2 egz.,

5) Przedmiar robót – w 2 egz.,

6) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w 2 egz.,

7) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – w 3 egz.,

8) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – w 3 egz.,

9) Informacja BIOZ – 1 egz.,

10) Kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w pkt 2), 5)- 9) opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD12 - część rysunkowa oraz w plikach PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD – 1 szt.
2.1.4. WYMAGANIA DLA ETAPU II 
1. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Wykonawca będzie realizował prace w pasie drogowym na podstawie zatwierdzonego w Zarządzie Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, projektu czasowej organizacji ruchu,
3. Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.

4. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć plac budowy do wysokości wartości robót. 

5. Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem próbek
i dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (nadzór inwestorski).

6. Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót. 

7. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.

8. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

9. Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.

10. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilości 6 egz. w tym 2 egz.
z pokolorowanymi poszczególnymi wykonanymi elementami układu drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z zestawieniem długości, ilości oraz powierzchni zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej, a także aktualizacji na części objętej inwestycją użytku na „dr” .
11. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz.
12. Realizacja robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

13. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

14. Po zakończonej realizacji prac Wykonawca zrealizuje czynności niezbędne do przekazania inwestycji Zamawiającemu - gestorowi uzbrojenia i zwrotu zajęcia pasa drogowego Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
15. Koszty związane z odbiorem technicznym pokryje wykonawca.
16. Wykonawca zapewni czasową organizację ruchu na okres budowy zgodnie z wykonanym
i zatwierdzonym projektem.
17. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
18.  Zakres robót budowlanych obejmuje : 

· miejsca postojowe dla samochodów osobowych z płyt ażurowych o wymiarach 5 m x 2,5 m,

· miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 5m x 3,6 m z brukowej kostki betonowej,

· drogi manewrowe o szerokości min. 5,0 m z brukowej kostki betonowej,

· ciągi piesze z brukowej kostki betonowej,

· wjazd i wyjazd z parkingu z brukowej kostki betonowej,

· oświetlenie parkingu,

· oznakowanie pionowe i poziome,

· odwodnienie parkingu.

2.2.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.2.1.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA PARKINGU
Nawierzchnia na parkingu powinna zostać wykonana z płyt ażurowych w przypadku stanowisk ogólnodostępnych oraz z brukowej kostki betonowej w przypadku dróg manewrowych
i stanowisk postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Otwory płyt ażurowych należy wypełnić ziemią urodzajną i obsadzić trawą. 

Konstrukcja parkingu powinna zostać dobrana na kategorię ruchu KR 1. 

2.2.2. OŚWIETLENIE ULIC
Należy zaprojektować oświetlenie wszystkich nowych projektowanych dróg manewrowych oraz parkingu (w załączniku nr 2 wstępne warunki techniczne).
2.2.3. KANALIZACJA DESZCZOWA
Odwodnienie parkingu wykonane zostanie powierzchniowo poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej (w załączniku nr 3 wstępne warunki techniczne). 

2.2.4. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
Organizację ruchu na czas budowy opracowuje we własnym zakresie Wykonawca. Wykonany projekt należy zaopiniować w Referacie Rozwoju i Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Na czas budowy należy uzgodnić z Zarządem Białostockiej Komunikacji Miejskiej organizację funkcjonowania komunikacji miejskiej.
2.2.5. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
Do projektowanego układu drogowego należy wykonać nową stałą organizację ruchu. Oznakowanie pionowe należy wykonać ze znaków wykonanych z blachy stalowej z licem wykonanym z folii odblaskowej II generacji. Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe.
2.3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
2.3.1. W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU (ROBÓT)
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca na podstawie sporządzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni dokona ewentualnego usunięcia (wycinki) zakwalifikowanych drzew i krzewów po uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej oraz zgodnie z tą decyzją dokona nasadzeń bądź innych działań kompensacyjnych określonych w decyzji.
2.3.2. W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI
Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, zaakceptowanym i uzgodnionym przez Zamawiającego
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.3.3. W ODNIESIENIU DO UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiały planowane do wbudowania przez wykonawcę podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca do akceptacji powinien przedstawić informację o źródle pochodzenia materiałów, badania laboratoryjne, atesty, świadectwa bądź próbki. Do wykonania przedmiotu zamówienia zastosować można jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów.
2.3.4. W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
Materiały nadające się do ponownego wbudowania w szczególności: krawężniki kamienne, płyty kamienne, kostka kamienna, czy elementy organizacji ruchu należy przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Rozbierane elementy oświetlenia ulicznego należy przekazać na stan firmy zajmującej się jego eksploatacją.
Wszystkie pozostałe materiały nie nadające się do ponownego użycia należy zutylizować i dokumenty dotyczące utylizacji przekazać Zamawiającemu.
2.3.5. W ODNIESIENIU DO OCHRONY ŚRODOWISKA
Wykonawca powinien wykonywać wszelkie prace przestrzegając obowiązujących przepisów
w zakresie ochrony środowiska. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejącą zieleń przed możliwością uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac.
2.3.6. W ODNIESIENIU DO WYKOŃCZENIA OBIEKTU
Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

2.3.7. W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Po wykonaniu robót teren przylegający do inwestycji należy uporządkować w taki sposób, aby
w maksymalnym stopniu przywrócić stan z przed rozpoczęcia robót budowlanych. 
1. Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

3. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia.

4. Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.

5. Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości. Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (np. Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Zakład Energetyczny, Wodociągi itp.), sporządzić inwentaryzację powykonawczą po 6 egz., w tym 2 egz. z pokolorowanymi poszczególnymi wykonanymi elementami układu drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy oraz1 egz. w wersji elektronicznej wraz z zestawieniem długości, ilości oraz powierzchni zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej (na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ), a także aktualizacji na części objętej inwestycją użytku na „dr” ).
7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia według rozwiązań w dokumentacji projektowej.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) udostępnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzącym roboty. Koordynacją robót będzie zajmował się Zamawiający.

9. Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania robót z innymi Wykonawcami.

10. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.

11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) – przed rozpoczęciem robót.

12. W przypadku naruszenia Wykonawca odbuduje poziomą osnowę geodezyjną III klasy
w zakresie objętym terenem inwestycji. Jeśli osnowa zostanie naruszona, Wykonawca dostarczy zaświadczenie z Departamentu Geodezji o przywróceniu znaków osnowy geodezyjnej.
2.3.8. W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ EKSPLOATACYJNYCH
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym.
2.3.9. POZOSTAŁE, ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego,
na podstawie niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian i uzupełnień, które zostaną uzgodnione
z Zamawiającym.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenem niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania.
1. 2. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Z uwagi na powierzchnię parkingu nieprzekraczającą 0,5ha, niniejsza inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
1. 3. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji fotograficznej wszystkich obiektów budowlanych w obszarze inwestycji przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych.
1. 4. ZALECENIA KONSERWATORA ZABYTKÓW

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w obszarze objętym prawną ochroną  Konserwatora Zabytków.
1. 5. PRZEPISY PRAWNE NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 j.t.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.). 
Pomimo przedstawionych w załączniku wstępnych warunków technicznych w zakresie oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia, Wykonawca powinien wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich oraz do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego o ostateczne obowiązujące warunki na etapie projektowania.
2. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
2.1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz 1186 j.t. z późn. zm.)) z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa w tym m.in.:

· sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500,

· uzyskanie stosownych warunków technicznych i decyzji niezbędnych do projektowania,

· opracowanie planu zagospodarowania terenu,

· opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019, poz. 1186 j.t.)
· uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa, w tym opracowanie materiałów o wydanie niezbędnych uzgodnień
i decyzji administracyjnych 
· opracowanie Projektów Wykonawczych Branżowych (jeśli będą wymagane), przedstawiających szczegółowe rozwiązania, ich parametrów wymiarowych i technicznych oraz szczegółową specyfikację wykonania robót,

· opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

· wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty jakie zostały przez Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
· zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji.
2.2. FORMA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
1) Forma drukowana

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów wchodzących w zakres dokumentacji projektowej, potrzebnej do uzyskania decyzji formalnych. Wykonawca opracuje i dostarcza w ramach niniejszego zamówienia: 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć. 

2) Forma elektroniczna

Wykonawca przekazuje dla Zamawiającego przygotowaną elektroniczna wersję dokumentacji projektowej na nośniku CD lub DVD jednokrotnego zapisu do archiwizacji, w formatach:
· część tekstowa (opisowa) – format zgodny z MS Word (*.docx lub *.doc) w wersji edytowalnej,

· część tabelaryczną – format zgodny z MS Excel (*.xlsx lub *.xls) w wersji edytowalnej, 

· część rysunkowa i graficzną – format zgodny z AutoCAd 12 (*.dwg) w wersji edytowalnej,

· skany – format (*.pdf) w wersji nieedytowalnej,
· dokumentacja fotograficzna – format (*.jpg),
inne programy wymagają zgody Zamawiającego.

3. INNE ELEMENTY OBJĘTE ZAMÓWIENIEM
1) Ustanowienie Kierownika Budowy,

2) Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym:
· wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

· wykonanie niwelacji terenu,

· wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu.

3.1. HARMONOGRAM PRAC
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram realizacji prac projektowych oraz harmonogram realizacji robót budowlanych. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, budowa, trwały do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
2) Realizacja robót budowlanych – 8 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.
3.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentującego interesy Zamawiającego prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

3.3. ZEZWOLENIA I LICENCJE
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.
3.4. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy, na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.
3.5. BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO
W razie konieczności Wykonawca na własny koszt zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
3.6. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy odpowiednie oznakowanie i obsługę, zapewniając
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Zamontowane tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów za zabezpieczenie terenu, przyjmuje się, że jest to włączone w cenę kontraktową.
3.7. BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE HIGIENY I ZDROWIA
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP podczas realizacji robót. Ma obowiązek zadbania aby pracownicy nie pracowali w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Budowę obiektu należy realizować z takich materiałów i wyrobów aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Zakłada się, że wszystkie koszty dotyczące powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie kontraktowej.
3.8. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych.

3.9. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz ukończenia robót określonych umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a także do usunięcia wszelkich ewentualnych usterek, czy wad przedmiotu zamówienia.
3.10. ODBIÓR ROBÓT
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

W zależności od ustaleń SST, odbiory robót dzielimy na następujące etapy:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiór częściowy,

· odbiór końcowy,

· przeglądy gwarancyjne,

· odbiór pogwarancyjny.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, wykonania mapy do celów projektowych, dostarczenia wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej. Wykonawca winien wykonać wyznaczenie i stabilizację w terenie granic pasa drogowego na długości realizowanego odcinka.
W celu przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację powykonawcza, geodezyjną inwentaryzację powykonawcza, dziennik budowy oraz wymagane dokumenty świadczące o możliwości stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty i inne dokumenty.

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy w trakcie trwania robót oraz po ich zakończeniu.

3.11. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PRZEPISY ZWIĄZANE

1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 j.t.),
2) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.),

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zmianami),

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018.1945 ze zmianami),

5) Ustawa z dnia 12.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019.701 z późniejszymi zmianami)

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm.),
7) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018.1935 j.t.),
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2013.1129 j.t.),

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463.j.t.).
10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów
i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995r., nr 25, poz. 133 ).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).
12) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019.1843 j.t.).
13) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t.) 
14) Norma oświetleniowa PN-EN 13201-2:2007.
4. ZAŁĄCZNIKI
1) Badania geotechniczne z dnia 18 listopada 2019 r. 

2) Wstępne warunki techniczne w zakresie oświetlenia ulicznego  znak: ZDM-VII.7021.1.39.2019 z dnia 25 listopada 2019 r. 

3) Wstępne warunki techniczne na odprowadzenie wód znak: DGK-III.7021.1.362.2019 z dnia 05 grudnia 2019 r.
4) Zdjęcia terenu z dnia 26 października 2019 r. (25 sztuk)
5) Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.
6) Przykładowa koncepcja rozwiązania projektowego.
Inwestycja realizowana w ramach projektu nr POPW.02.01.00-20-0002/17-00 pn. „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego 
w Białymstoku” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 na lata 2014–2020
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