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Białystok, 15 kwietnia 2020 r.
ZDM-X.271.2.2020
		
Wg rozdzielnika


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego 
Parkuj i jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku”

	Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na wniesione przez wykonawców pytanie udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1
W warunkach technicznych na odprowadzenie wód opadowych, pismo 
nr DGK-III.7021.1.362.2019 z dn. 05.12.2019 r., jest informacja że odprowadzenie wód powinno odbywać się powierzchniowo do zbiorników małej retencji. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu SIWZ  rozdział V pkt1.pptk.3b osoba posiadająca uprawnienia 
do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W zakresie dokumentacji 
nie będzie potrzeby projektowania kanalizacji deszczowej.
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga odprowadzenia wód powierzchniowo. Pomimo przedstawionych wstępnych warunków technicznych w zakresie odwodnienia, Wykonawca powinien wystąpić o ostateczne obowiązujące warunki na etapie projektowania. Zamawiający wymaga osoby uprawnionej do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w razie, gdyby warunki gruntowo-wodne 
lub inne okoliczności spowodowały konieczność zaprojektowania i wybudowania kanalizacji deszczowej.  

PYTANIE 2
Zapis PFU mówi: „.......Powierzchnia terenu przeznaczona pod parking to ok. 0,5 h. Podczas projektowania należy uwzględnić istniejące uwarunkowania gruntowe oraz wielkość działki. Na przedmiotowym terenie należy najpierw zaprojektować, a następnie wybudować..........”
Wielkość działki 30/28 na której powinna być zlokalizowana inwestycja ma powierzchnię około 2,2h. Prosimy o dokładne doprecyzowanie powierzchni działki przeznaczonej 
pod parking. Informacja mówiącą o około 0,5ha jest zbyt ogólna. Na etapie projektu Zamawiający może powiedzieć, że ma działkę 2,2h więc należy zaprojektować parkingi 
na powierzchni 1,2h. Prosimy o doprecyzowanie wartości powierzchni działek.
ODPOWIEDŹ
Należy zaprojektować parking wykorzystując maksymalnie do 0,5 ha z powierzchni działki 30/38. Zgodnie z PFU nie należy przekraczać powierzchni 0,5 ha.

Podpis Zastępcy Prezydenta
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