Białystok, 18 grudnia 2019 r.

**wg rozdzielnika**

DIN-II.271.37.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę żłobka na osiedlu Wygoda w Białymstoku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.) zwanej dalej „ustawą Pzp”,  
w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający wyjaśnia, dokonując jednocześnie odpowiednich zmian w treści SIWZ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** |
| 64. | Przedmiar robót budowlanych nie zawiera pozycji dotyczących wykonania muru oporowego parkingu (rys. K-025). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. | W zakresie zamówienia nie ma muru oporowego parkingu.  Są mury oporowe pod pochylnią, schodami zewnętrznymi i schodami prowadzącymi do piwnic. Na rys. K-025 mur przy parkingu znalazł się omyłkowo. |
| 74. | Proszę o sprecyzowanie danych dla: odwodnienie liniowe - kanał higieniczny oraz ruszt kratowy antypoślizgowy ze stali nierdzewnej: szerokość odwodnienia, głębokość odwodnienia, ruszt w jakiej klasie obciążenia, odpływ połączeniowy, jaka średnica wylot poziomy czy pionowy. | Odwodnienie liniowe - kanał higieniczny oraz ruszt kratowy antypoślizgowy ze stali nierdzewnej: średnica Φ110 mm, wylot pionowy; szerokość 20 cm; głębokość 10 cm; klasa lekka. |
| 76. | Zgodnie z projektem w budynku są dwie łazienki dla osób niepełnosprawnych, natomiast przedmiar robót sanitarnych zawiera 1 umywalkę dla niepełnosprawnych oraz 1 ustęp dla niepełnosprawnych. Proszę o korektę przedmiaru. | W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót branży sanitarnej. Patrz odp. na pyt. 3 (z dnia 12.12.2019 r.). |
| 77. | W przedmiarze branży sanitarnej ujęto biały montaż i armaturę wypływową (baterie). Część tych elementów zawartych jest również przedmiarze branży budowlanej – wyposażenie gastronomiczne. Proszę o weryfikację przedmiarów. | W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót branży sanitarnej oraz budowlanej, w którym pozostawiono zdublowane pozycje z ilością „0 kpl” (nie należy tu ich wyceniać). Patrz odp. na pyt. 3 (z dnia 12.12.2019 r.). |
| 82. | Zgodnie z opisem technicznym projektu architektury izolację ścian zewnętrznych należy wykonać ze styropianu gr. 20 cm. Na przekrojach natomiast w warstwie SE1 widnieje wełna mineralna grubości 20 cm. Prosimy o informację z jakiego materiału należy przewidzieć wykonanie docieplenia ścian budynku. | W załączeniu fragment zaktualizowanego opisu w tym zakresie.  Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać ze styropianu gr. 20 cm z pasami docieplenia z wełny mineralnej w obrębie klatek schodowych.  W załączeniu zaktualizowane rysunki elewacji A4.1 i A4.2. oraz zaktualizowany przedmiar robót branży budowlanej. Patrz odp. na pyt. 3 (z dnia 12.12.2019 r.). |
| 83. | W legendzie do rysunku A4.1 i A4.2 zaznaczono tynk  w kolorze szarym np. RAL 7036. Sposób w jaki zaznaczono ten tynk nie występuje na elewacji. Prosimy o wskazanie w którym miejscu występuje tynk w kolorze RAL 7036. | Tynk silikonowy w kolorze szarym, np. RAL 7036 występuje w górnej części elewacji. W załączeniu zaktualizowane rysunki elewacji A4.1 i A4.2. |
| 84. | W przedmiarze robót budowlanych w pozycji 184 występuje okładzina elewacyjna z blachy. Rozwiązanie takie nie występuje w dokumentacji projektowej. Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić okładzinę elewacyjną z blachy stalowej. Jeżeli tak, prosimy o określenie parametrów oraz wskazanie miejsca występowania. | W obiekcie nie występuje okładzina elewacyjna z blachy i nie należy jej wyceniać.  W załączeniu zaktualizowane rysunki elewacji A4.1 i A4.2. |
| 86. | W przedmiarze robót sanitarnych nie ujęto rurociągów odprowadzających skropliny. Prosimy o uzupełnienie. | Rurociągi do odprowadzenia skroplin uwzględniono w poz. 129 zaktualizowanego przedmiaru robót branży sanitarnej. Patrz odp. na pyt. 3 (z dnia 12.12.2019 r.). |
| 88. | Na rzucie parteru zaznaczona jest rampa rozładunkowa. Prosimy o zamieszczenie detalu ww. rampy i uzupełnienie przedmiaru. | Detal rampy rozładunkowej jest na rysunku A7.19. Rampa rozładunkowa. Wycena w dziale 15 „Schody terenowe i podesty zewnętrzne” przedmiaru robót branży budowlanej. |
| 89. | Prosimy o określenie sposobu wykończenia schodów zewnętrznych oraz tarasów. | Schody zewnętrzne i tarasy należy wykończyć betonem szczotkowanym (miotełkowanym) z betonu mrozoodpornego klasy nie mniejszej niż C30/37 (napowietrzony), o wskaźniku wodoszczelności W8, w kolorze naturalnym jasnoszarym. |

W załączeniu:

1. zaktualizowany wzór harmonogramu rzeczowo–finansowego (załącznik nr 3 do projektu umowy – załącznika nr 8 do SIWZ),
2. zaktualizowane zestawienie kosztów zadania (załącznik nr 1A do SIWZ i załącznik nr 1  
   do projektu umowy – załącznika nr 8 do SIWZ),
3. skorygowany rysunek **Ez 01** PROJEKT ZAG. TERENU proj. instal. el. zewn. i **Ez 02** SCHEMAT IDEOWY proj. instalacji el. zewn.

W konsekwencji zmian w dokumentacji branży elektrycznej wskazanych na powyższych rysunkach ulega zmianie przedmiar robót branży elektrycznej (patrz odp. na pyt. 3 z dnia 12.12.2019 r.):

- w poz. nr 8 należy dodatkowo wycenić 120 m kabla YKXs1x185,

- w poz. nr 152 zmienia się ilość na 95 m3,

- w poz. nr 153 zmienia się ilość na 295 m,

- w poz. nr 154 zmienia się ilość na 95 m3.

W związku z dokonanymi zmianami w treści SIWZ, zamawiający przedłuża termin:

* składania ofert z dnia 20.12.2019 r. **na dzień 24.12.2019 r. godz. 8:45**
* otwarcia ofert z dnia 20.12.2019 r. **na dzień 24.12.2019 r. godz. 9:00**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt1) ustawy Pzp, zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

Zastępca Prezydenta Miasta

Przemysław Tuchliński